[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# atmf area id

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] atmf area NAME id <1-126> [local]`

AMFエリアを設定する。
no形式で実行した場合は設定したエリアを解除する。

### パラメーター

`NAME` | AMFエリア名。最大15文字。大文字小文字を区別する
`<1-126>` | AMFエリアID
`local` | 対象ノードをコントローラーエリアまたはローカルエリアとして設定する場合、本オプションを指定する

### 使用例

対象ノードをAMFエリア名「area1」、AMFエリアID「1」、ローカルエリアとして設定する。

    SBx81(config)# atmf area area1 id 1 local ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-DC2552XSはサポート対象外。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf area id（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf area password（グローバルコンフィグモード）
show atmf area（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S