[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# passive-interface

モード: RIPngモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config-router)# [no] passive-interface IFNAME`

指定したIPv6インターフェースをRIPngのパッシブインターフェースに設定する。
パッシブインターフェースではRIPngパケットの受信のみを行い、ブロードキャストやマルチキャストによる送信は行わない（neighborコマンドで指定したRIPngルーターへのユニキャスト送信は行う）。
no形式で実行した場合は、指定したインターフェースをパッシブインターフェースでない通常のRIPngインターフェースに戻す。

### パラメーター

`IFNAME` | IPv6インターフェース名

### 使用例

■ vlan10、vlan20、vlan100でRIPngを有効にする。vlan100はパッシブインターフェースに設定する。これにより、vlan100からはRIPngパケットが送信されなくなる。ただし、vlan10とvlan20からは、vlan100の直結経路が通知される。また、vlan100で受信したRIPngパケット内の経路情報もvlan10とvlan20から通知される。

    awplus(config)# router ipv6 rip ↓
    awplus(config-router)# passive-interface vlan100 ↓
    awplus(config-router)# exit ↓
    awplus(config)# interface vlan10,vlan20,vlan100 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 router rip ↓

### 注意・補足事項

■ パッシブインターフェースを設定する場合、本コマンドでインターフェースを指定するだけでなく、各インターフェースに対してipv6 router ripコマンドを実行してRIPngを有効化し、該当インターフェースの直結ネットワークがRIPngの通知対象になるよう設定しておく必要があるので注意。
■ パッシブインターフェースであっても、neighborコマンドで指定されたRIPngルーターへはユニキャストのRIPngパケットが送信される。

### コマンドツリー

    router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- passive-interface（RIPngモード）

### 関連コマンド

ipv6 router rip（インターフェースモード）
neighbor（RIPngモード）
show ipv6 rip interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S