[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ip igmp snooping tcn query solicit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config)# [no] ip igmp snooping tcn query solicit`

IGMP Snoopingにおけるトポロジー変更時Query要求機能を有効化する。
no形式で実行した場合はトポロジー変更時Query要求機能を無効にする。
初期設定は無効。
ただし無効の場合でも、特定装置の特別扱い（ip igmp snooping tcn query solicit root）が有効であれば（初期設定は有効）、該当装置では本機能が自動的に動作する。
ここでの特定装置とは、次の役割を担っている装置を指す。

- xSTPルートブリッジ
- EPSRマスターノード
- RPL-Ownerを持つG.8032インスタンス

トポロジー変更時Query要求機能とは、IGMP Snoopingと前記機能の併用環境において、L2トポロジー変更時のマルチキャスト通信停止時間を短くするための機能。
本機能が有効なスイッチは、L2トポロジー変更の検出時にグループアドレス0.0.0.0を持つ特殊なIGMP Leaveメッセージ（Query要求メッセージと呼ぶ）を送信する。Query要求メッセージに対応したIGMP Querierは、このメッセージを受信するとGeneral Membership Queryを送信して、LAN上のマルチキャストグループメンバーを確認する。LAN上のマルチキャスト受信者はこれにIGMP Reportメッセージで応答するため、IGMP Snoopingは新トポロジーでのメンバー情報を更新することができ、これによりマルチキャスト通信も復旧する。
なお、本機能有効時に特定のVLANでQuery要求メッセージの送信を無効化したい場合は、該当VLANを対象とするインターフェースモードにおいて、ip igmp snooping tcn query solicitコマンド（インターフェースモード）をno形式で実行すること。

### 注意・補足事項

■ 本機能が有効で、なおかつ、 IGMP Snooping querier 機能を有効にしている場合は、トポロジー変更検出時にGeneral Membership Queryを送信する。
■ 本機能が有効に働くのは、IGMP QuerierがQuery要求メッセージに対応している（Query要求メッセージ受信時にGeneral Membership Queryを送信する）場合だけであることに注意。本製品のIGMP Querier機能は、Query要求メッセージに対応している。
■ 本機能はIGMP Snoopingが無効であっても動作する。
■ 本コマンドはスタンドアローン時のみサポート。VCS構成では未サポート。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip igmp snooping tcn query solicit（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

epsr mode master（EPSRモード）
ip igmp query-holdtime（インターフェースモード）
ip igmp snooping querier（インターフェースモード）
ip igmp snooping tcn query solicit root（グローバルコンフィグモード）
ip igmp snooping tcn query solicit（インターフェースモード）
ip igmp snooping（インターフェースモード）
ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
spanning-tree enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S