[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show openflow status

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: OpenFlow / 一般設定

`# show openflow status`

本製品（OpenFlowスイッチ）の情報（データパスIDなど）および各OpenFlowポートのステータスを表示する。

### 使用例

    awplus# show openflow status ↓
    OFPT_FEATURES_REPLY (OF1.3) (xid=0x2): dpid:0000eccd6d86c434
    n_tables:254, n_buffers:256
    capabilities: FLOW_STATS TABLE_STATS PORT_STATS GROUP_STATS QUEUE_STATS
    OFPST_PORT_DESC reply (OF1.3) (xid=0x3):
     1(port1.0.1): addr:ec:cd:6d:86:c4:34
         config:     0
         state:      0
         current:    1GB-FD
         supported:  1GB-FD
         speed: 1000 Mbps now, 1000 Mbps max
     2(port1.0.2): addr:ec:cd:6d:86:c4:34
         config:     0
         state:      0
         current:    1GB-FD
         supported:  1GB-FD
         speed: 1000 Mbps now, 1000 Mbps max
     1001(sa1): addr:00:00:f4:27:d5:27
         config:     0
         state:      0
         current:    1GB-FD
         speed: 1000 Mbps now, 0 Mbps max
     LOCAL(of0): addr:4e:bb:5e:85:9d:db
         config:     0
         state:      0
         current:    10MB-FD
         speed: 10 Mbps now, 0 Mbps max
    OFPT_GET_CONFIG_REPLY (OF1.3) (xid=0x5): frags=normal miss_send_len=0

dpid | データパスID
n_table | 当該スイッチが処理可能なフローテーブル数（未サポート）
n_buffers | 当該スイッチがバッファ出来るパケット数（未サポート）
config | ポートのステータス。ポート有効時は「0」、ポート無効時は「PORT_DOWN」
state | ポートのリンクステータス。リンクアップ時は「0」、リンクダウン時は「LINK_DOWN」
current | ポートの現在の通信モード
supported | ポートでサポートする最大通信モード。saX（スタティックチャンネルグループ）、LOCAL(of0) では表示されない
speed | ポートの現在の通信速度、サポートする最大通信速度（SFP/SFP+ポートおよびリンクアグリゲーションポートでは未サポート）

### 注意・補足事項

■ 「LOCAL(of0)」は、内部制御用に使用される物理的には存在しない論理ポート。

### 関連コマンド

duplex（インターフェースモード）
openflow datapath-id（グローバルコンフィグモード）
show openflow config（特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）
speed（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S