[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# Web GUI（アプレット版） / Switching

Switching > Ports
Switching > Ports > Monitor Port
Switching > Ports > Configure Port
Switching > VLANs
Switching > VLANs > Add VLAN
Switching > Link Aggregation
Switching > Link Aggregation > Add Static Channel
Switching > Link Aggregation > Add Dynamic Channel
Switching > FDB Table
Switching > Power over Ethernet
Switching > Power over Ethernet > Configure Port
Switching > Power over Ethernet > Configure PSE

## Switching > Ports

Switching > Ports タブでは、インターフェースの情報表示や設定を行います。
表示されているポートを右クリックすると、そのポートの有効/無効の選択、詳細情報の表示（Monitor Port ダイアログの表示）や設定（Configure Port ダイアログを開く）のメニューが表示されます。Ctrlキーを押しながらポートを選択すると、複数のポートを同時に設定できます。

> Note

> > VCS構成時には、スタックメンバーごとに、別のタブが表示されます。タブのタイトルには、それぞれのシステム名が表示されます。

表 1
Ports | ポート番号、リンクステータス、管理ステータス、デュプレックスモード、通信速度や稼働時間（ミリ秒単位）が表示される

### Switching > Ports > Monitor Port

Switching > Ports > Monitor Port ダイアログでは、ポートの状態、統計カウンターや使用状況の簡易履歴などが表示されます。

表 2
Port Details | スロット番号、ポート番号、デュプレックスモード、通信速度、管理ステータスやリンクステータスが表示される
Counters | バイト長単位で、送受信数、ユニキャストフレームの送受信数、マルチキャストフレームの送受信数、ブロードキャストフレームの送受信数、取りこぼしたフレームの数やエラーにより送受信に失敗したフレーム数が表示される
Port Utilisation% | ポートの使用状況をパーセントのグラフで表示

### Switching > Ports > Configure Port

Switching > Ports > Configure Port ダイアログでは、ポートの管理ステータス、オートネゴシエーション、通信速度やデュプレックスモードの設定を行います。

表 3
Admin State | 管理ステータス（upまたはdown）をドロップダウンリストから選択
Auto Negotiation | オートネゴシエーションの有効/無効をドロップダウンリストから選択。オートネゴシエーション有効を選択すると、デュプレックスモードと通信速度の設定はグレーアウトされる
Speed | 通信速度（10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbps、auto）をドロップダウンリストから選択
Duplex | デュプレックスモード（full、halfまたはauto）をドロップダウンリストから選択

> Note

> > 通信速度とデュプレックスモードの設定は、オートネゴシエーション設定でないときだけ変更できます。

## Switching > VLANs

Switching > VLANs タブでは、VLAN状態の表示や設定を行います。
ポートの右クリックで、タグなし/タグ付きの設定やVLANからのポートの削除のメニューが表示されます。
ポートをVLANに所属させる前に、まず、VLANを作成します。
新規にVLANを作成するには、VLAN Interfaceの下にある、+ アイコンをクリックします。
VLANを削除するには、VLAN Interfaceの下にある、x アイコンをクリックします。デフォルトVLAN1 は削除できません。

> Note

> > VCS構成時には、スタックメンバーごとに、別のタブが表示されます。タブのタイトルには、それぞれのシステム名が表示されます。

表 4
Port Based / VLAN ID | VLAN ID（VID）。1～4094
Port Based / VLAN Name | VLAN名。最大32文字
Port Based / State | VLANの状態。ACTIVE（転送有効）またはINACTIVE（転送無効）を表示

### Switching > VLANs > Add VLAN

Switching > VLANs > Add VLAN
Switching > VLANs > Add VLAN ダイアログでは、VLANの作成を行います。

表 5
Label / Field / Button | Description
VLAN ID | 新規に作成するVLANのIDを設定する。範囲は、2～4094
VLAN Name | 新規に作成するVLANの名前を設定する。最大32文字

## Switching > Link Aggregation

Switching > Link Aggregation タブでは、リンクアグリゲーション（ポートトランキング）の状態表示や設定を行います。
ポートの右クリックで、手動設定のトランクグループ（チャンネルグループ）または自動的に設定されるトランクグループ（LACPチャンネルグループ）へのポートの追加、削除のメニューが表示されます。
新規にトランクグループを作成するには、タブのタイトルの下の + アイコンをクリックします。

> Note

> > 作成可能なトランクグループの数など、リンクアグリゲーション全般の注意事項については、「インターフェース」/「リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）」の解説編をご覧ください。

トランクグループを削除するには、タブのタイトルの下の x アイコンをクリックします。

> Note

> > VCS構成時には、スタックメンバーごとに、別のタブが表示されます。タブのタイトルには、それぞれのシステム名が表示されます。

表 6
Static Channels | 手動設定のトランクグループ（チャンネルグループ）番号が表示される
Dynamic Channels | (LACP) 手動設定のトランクグループ（チャンネルグループ）番号が表示される

### Switching > Link Aggregation > Add Static Channel

Switching > Link Aggregation > Add Static Channel ダイアログでは、ポートを手動設定のトランクグループ（チャンネルグループ）に追加します。

表 7
Channel ID | 手動設定のトランクグループ（チャンネルグループ）番号を設定する

### Switching > Link Aggregation > Add Dynamic Channel

Switching > Link Aggregation > Add Static Channel ダイアログでは、自動的に設定されるトランクグループ（チャンネルグループ）を追加します。

表 8
Channel ID | 自動設定のトランクグループ（LACPチャンネルグループ）番号を設定する

## Switching > FDB Table

Switching > FDB Table タブでは、フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）の内容を表示します。
FDBテーブルの上にある、table view アイコンをクリックすると、項目の並び順が、垂直または水平に変わります。
また、タイトル部分をクリックすると、ポート番号/MACアドレス/ステータスの昇順/降順に並び順が変わります。

表 9
FDB Table | フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）の内容を表示する。ポート番号、MACアドレス、ステータスが表示される。ステータスの意味は以下のとおり。learned：ダイナミックエントリー。mgmt：スタティックエントリーおよび自身のMACアドレス。バーチャルMACアドレスも含む。

## Switching > Power over Ethernet

Switching > Power over Ethernet タブでは、PoEの情報表示や設定を行います。
表示されているポートを右クリックして Configure をクリックすると、Configure Port ダイアログが表示されます。Ctrlキーを押しながらポートを複数選択して右クリックした場合は、複数のポートを同時に設定できます。
また、PSE IDの表示されている行を選択してから「ペン」アイコンをクリックすると、電力使用量監視しきい値の設定（Configure PSE ダイアログ）が表示されます。

表 10
Port Name | ポート番号
Power Class | ポートに接続されている受電機器の電力クラス
PD Type | 受電機器に関する説明文（power-inline descriptionコマンドまたは Configure Port ダイアログ（後述）で設定した文字列）
Power Priority | ポートの給電優先度
Status | 受電機器の状態
PSE ID | PoE電源のID
PSE Status | PoE電源の稼働状態
Nominal Power | PoE電源の最大供給電力
Total Power Consumption | 受電機器の合計電力
Power Delivery Threshold | PoE電源の電力使用量監視しきい値

### Switching > Power over Ethernet > Configure Port

Switching > Power over Ethernet > Configure Port ダイアログでは、ポートのPoE給電機能の有効/無効、給電優先度、受電機器に関する説明文の設定を行います。

表 11
Admin | 管理ステータス（ポートのPoE給電機能の有効/無効、enabledまたはdisabled）をドロップダウンリストから選択
Power Priority | ポートの給電優先度（low、high、criticalのいずれか）をドロップダウンリストから選択
PD Type | 受電機器に関する説明文を設定する

### Switching > Power over Ethernet > Configure PSE

Switching > Power over Ethernet > Configure PSE ダイアログでは、PoE電源の電力使用量監視しきい値を変更します。

表 12
Power Delivery Threshold | PoE電源の電力使用量監視しきい値（1-99）を設定する

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S