[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# auth guest-vlan forward

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# [no] auth guest-vlan forward {A.B.C.D|A.B.C.D/M} [dns|tcp <1-65535>|udp <1-65535>]`

ゲストVLANに所属するSupplicantからの転送を許可するパケットを追加設定する。
本コマンドの設定により、ゲストVLANとは異なるサブネット宛ての通信を許可できる（L3モード エンハンスト ゲストVLAN）。
no形式で実行した場合は、指定したパケットを転送しないよう設定する。
初期設定は無効。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth guest-vlan forwardコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`A.B.C.D|A.B.C.D/M` | 終点IPアドレス。特定のアドレス宛てのパケットだけを転送したい場合に指定する。単一IPアドレス（A.B.C.D）、あるいは、マスク長 /M による範囲指定（A.B.C.D/M）が可能
`dns` | DNSサーバー宛てのUDPパケット（53/udp）
`tcp <1-65535>` | 指定したポート番号宛てのTCPパケット
`udp <1-65535>` | 指定したポート番号宛てのUDPパケット

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth guest-vlan forward（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth guest-vlan forward（インターフェースモード）
auth guest-vlan（インターフェースモード）
auth guest-vlan（ポート認証プロファイルモード）
auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S