[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# sflow agent

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config)# sflow agent ip A.B.C.D`

スイッチにおけるsFlowエージェントのIPアドレスを設定する。
このアドレスはsFlowコレクターに送信するsFlowデータグラムのsFlowヘッダーに挿入される。
sFlowコレクターはsFlowエージェントを識別するためにこのアドレスを用いる。
また、sFlowコレクターはこのアドレスを用いてsFlowエージェントに通信を行う場合もある。

### パラメーター

`ip A.B.C.D` | sFlowエージェントとして動作するスイッチのIPv4アドレス

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- sflow agent（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S