[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# aaa accounting login

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# aaa accounting login {default|LISTNAME} EVENT group SERVER`

`(config)# no aaa accounting login {default|LISTNAME}`

CLIログイン認証のアカウンティングを有効にする。
あるいは、CLIログイン認証用のアカウンティングサーバーリストを新規作成あるいは変更する。
no形式で実行した場合はCLIログイン認証のアカウンティングを無効にする。
あるいは、CLIログイン認証用のアカウンティングサーバーリストを削除する。
初期状態ではCLIログイン認証のアカウンティングは無効で、CLIログイン認証用のアカウンティングサーバーリストもデフォルトのもの以外存在しない。
CLIログイン認証のアカウンティング有効時は、CLIログイン認証をパスしたユーザーの情報をアカウンティングサーバーに送信する。
初期状態ではアカウンティングサーバーリストはユーザー認証データベースのみ使用する設定(aaa authentication login default local)が適用される。

### パラメーター

`default` | デフォルトアカウンティングサーバーリスト。ユーザー定義のアカウンティングサーバーリストが設定されていない端末には、デフォルトアカウンティングサーバーリストで指定されたサーバーが順に使用される。
`LISTNAME` | ユーザー定義のアカウンティングサーバーリスト。任意の名前を指定できる。ユーザー定義のアカウンティングサーバーリストはラインモードのaccounting loginコマンドで端末に関連付けることで初めて意味を持つ
`EVENT :=` | `{start-stop|stop-only|none}`
| アカウンティング対象イベント。次のいずれかを選択する
| `start-stop` | 利用開始（ログイン）・終了（ログアウト）の両方
| `stop-only` | 利用終了（ログアウト）のみ
| `none` | なし
`group SERVER :=` | `group {radius|tacacs+|GROUPNAME}`
| アカウンティング要求の送信先サーバー。次のいずれかを選択する
| `radius` | radius-server hostコマンドで設定したすべてのRADIUSサーバーを順に試行する
| `tacacs+` | tacacs-server hostコマンドで設定したすべてのTACACS+サーバーを順に試行する
| `GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーだけを順に試行する

### 使用例

■ CLIログイン認証のアカウンティングを有効にする。ここでは、ユーザーのログインとログアウトの情報を記録するよう設定している。アカウンティング要求は、radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーに送る。

    awplus(config)# aaa accounting login default start-stop group radius ↓

■ CLIログイン認証のアカウンティングを無効にする。

    awplus(config)# no aaa accounting login default ↓

### 注意・補足事項

■ アカウンティング機能で複数のRADIUSサーバーを使用する場合は、無応答のサーバーに対する要求送信抑制期間を初期値（0分）以外に設定すること（radius-server deadtimeコマンドまたはサーバーグループモードのdeadtimeコマンドで設定）。抑制期間が初期値（0分）のままアカウンティング機能を使用した場合、サーバーリストの先頭に記述されたRADIUSサーバーにしかアカウンティング要求が送信されないので注意。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa accounting login（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
accounting login（ラインモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
tacacs-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S