[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# epsr mode master

モード: EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config-epsr)# epsr NAME mode master controlvlan <2-4094> primaryport IFNAME`

`(config-epsr)# no epsr NAME`

EPSRドメインを作成し、マスターノードとして動作するよう設定する。
no形式で実行した場合は、EPSRドメインを削除する。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名
`controlvlan <2-4094>` | コントロールVLANのVLAN ID（VID）
`primaryport IFNAME` | プライマリーポートのインターフェース名。LACPチャンネルグループ（自動設定のトランクグループ）は指定できない。スタティックチャンネルグループ（手動設定のトランクグループ）なら可能

### 使用例

■ EPSRドメイン「Test」を作成し、マスターノードとして動作するよう設定する。コントロールVLANにはVLAN 2を、プライマリーポートにはポート1.0.1を指定する。

    awplus(config-epsr)# epsr Test mode master controlvlan 2 primaryport port1.0.1 ↓

### 注意・補足事項

■ リング接続用ポートとして、LACPチャンネルグループ（自動設定のトランクグループ）は使用できない。スタティックチャンネルグループ（手動設定のトランクグループ）なら可能。
■ リング接続用ポートは、片方がトランクグループならもう一方もトランクグループに、片方が単一ポートならもう一方も単一ポートにしなくてはならない。一方がトランクグループでもう一方が単一ポートの設定は不可。

### コマンドツリー

    epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- epsr mode master（EPSRモード）

### 関連コマンド

epsr（EPSRモード）
epsr datavlan（EPSRモード）
epsr mode transit（EPSRモード）
epsr state（EPSRモード）
epsr trap（EPSRモード）
show epsr（非特権EXECモード）
show epsr counters（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S