[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# Web GUI / 準備

Web GUIクライアント要件
Web GUIを使用するための準備
弊社ホームページからダウンロードしたGUIファイルのインストール手順
GUIファイルが複数存在する場合
従来のWeb GUI（アプレット版）から新しいWeb GUIへの切り替え
Web GUIへのアクセス
画面構成
ナビゲーションバー
メニュー欄
コンテンツ欄

本製品に対する設定は通常 CLI（Command Line Interface）で行いますが、WebブラウザーからGUI（Graphical User Interface）にアクセスして、本製品の動作状態をモニタリングしたり、基本的な機能の設定を行ったりすることも可能です（CLI上で可能な設定がすべてできるわけではありません）。

> Note

> > 本製品は次の2種類のWeb GUIをサポートしています。これらは切り替えてどちらか一方を使用します（同時使用はできません）。
> > - 従来のWeb GUI（アプレット版）
> > - 新しいWeb GUI（※バージョン5.4.8-1.1以降でサポート）
> > 本章「Web GUI」では、上記バージョン以降でサポートされる新しいWeb GUIについて説明します。
> > 従来からあるアプレット版のWeb GUIについては「Web GUI（アプレット版）」の章をご覧ください。

> Note

> > CLIの詳細については、「運用・管理」/「システム」、「運用・管理」/「コマンドラインインターフェース（CLI）」をご覧ください。

> Note

> > CLIにおける制限事項は、基本的にすべてWeb GUIでの操作にも該当します。Web GUI上で各種機能の設定を行うときは、該当機能の解説編・コマンド編に記載の制限事項をご参照ください（全角文字および半角カナも入力できません）。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成、機能などは、製品機種やファームウェア、GUIファイルのバージョンによって異なる可能性があります。

> Note

> > Web GUIの画面を開いた状態で長期間操作をしない状態が続くと、画面表示が正しく行われなくなることがあります。その場合はいったんログアウトし、再ログインしてください。

> Note

> > 機器に設定したのとは異なるタイムゾーンからWeb GUIにアクセスした場合、CLIとWeb GUIで表示される時刻に差が生じます。

## Web GUIクライアント要件

Web GUIは、下記の環境でご使用ください。

- Webブラウザー：
  Mozilla Firefox または Google Chrome

## Web GUIを使用するための準備

Web GUIの機能は、本製品のWebサーバー機能および本製品にインストールされたGUIファイルによって提供されます。Web GUIを使うためには、Webサーバー機能の有効化とGUIファイルのインストールが必要です。
GUIファイルは弊社ホームページからダウンロードします。

### 弊社ホームページからダウンロードしたGUIファイルのインストール手順

弊社ホームページからダウンロードしたGUIファイルは、外部メディア（USBメモリー）またはネットワーク（TFTPサーバー）を経由して本製品にインストールします。

1. GUIファイルを弊社ホームページからダウンロード
   PCなどから弊社ホームページにアクセスし、本製品用のGUIファイルを含む圧縮ファイル（拡張子 .zip）をダウンロードし、同ファイルを解凍してください。

   > Note

   > > GUIファイルは、最新のファームウェアと同様、弊社ホームページからダウンロードできます。

   > Note

   > > インストールするGUIファイルのバージョンは、Web GUIが動作するファームウェアイメージファイル（.rel）のバージョンに適合する最新のバージョンをお使いください。

2. GUIファイルを外部メディアまたはTFTPサーバーにコピー
   解凍したGUIファイル（拡張子 .tar.gz）を、PCなどから外部メディア（USBメモリー）またはTFTPサーバーにコピーしてください。
   TFTPサーバーを使用する場合は、本製品からアクセス可能なTFTPサーバーをご用意ください。
3. 外部メディアまたはTFTPサーバーから本製品にGUIファイルをコピー
   本製品のコマンドラインインターフェース（CLI）にログインし、copyコマンドを使って、外部メディア（USBメモリー）またはTFTPサーバーから本製品のフラッシュメモリーにGUIファイル（拡張子 .tar.gz）をコピーしてください。
   - 外部メディアからコピーする場合
     外部メディアを本製品に装着し、下記コマンドでコピーします。

         awplus# copy usb:/FILENAME.tar.gz flash:/ ↓

     `FILENAME.tar.gz` には、弊社ホームページからダウンロードして解凍したGUIファイル（拡張子 .tar.gz）のファイル名を指定します。
   - TFTPサーバーからコピーする場合
     TFTPサーバーにアクセスするためのIP設定（IPアドレス設定、経路設定など）を確認し、下記コマンドでコピーします。
     （IP設定については「IP」/「IPインターフェース」、「IP」/「経路制御」などをご参照ください）

         awplus# copy tftp://A.B.C.D/FILENAME.tar.gz flash:/ ↓

     `A.B.C.D` にはTFTPサーバーのIPアドレスを、`FILENAME.tar.gz` には、弊社ホームページからダウンロードして解凍したGUIファイル（拡張子 .tar.gz）のファイル名を指定します。
4. Web GUIアクセス用のIP設定（オプション）
   TFTPサーバー経由でインストールを行った場合は基本的なIP設定が完了しているはずですが、Webブラウザーから本製品にアクセスする上で必要な追加設定がある場合はここで実施してください。
   特にトラフィック制御機能（アクセスリストなど）を利用している場合は、Webブラウザーから本製品へのHTTPSアクセスが破棄されないよう、必要に応じて許可ルール等を設定してください。

   > Note

   > > Webブラウザーと本製品 Web GUI の間の通信は HTTPS で行われます。

5. Web GUIログイン用ユーザーの追加（オプション）
   Web GUIにはデフォルトの管理者ユーザー manager でログインできますが、他のユーザーでログインしたい場合は usernameコマンドでユーザーアカウントを追加してください。

       awplus# configure terminal ↓
       awplus(config)# username webuser privilege 15 password XXXXXXXX ↓

   > Note

   > > ユーザーアカウントは、複数作成することができます。詳細は、「運用・管理 / ユーザー認証」の概要や、usernameコマンドの説明を参照してください。

6. Webサーバーの再起動
   service httpコマンドでWebサーバー機能をいったん無効化し、その後再度有効化してください。

       awplus(config)# no service http ↓
       awplus(config)# service http ↓

これでWeb GUI機能が有効になります。

### GUIファイルが複数存在する場合

Web GUIが使用するGUIファイルは、ファームウェア起動時に自動で選択されます。

- GUIファイル（弊社ホームページからダウンロードしたもの）が複数存在している場合は、現在起動しているファームウェアバージョン用の中で最新のGUIファイルが使用されます。現在起動しているファームウェアバージョン用のGUIファイルがない場合は、現在起動しているファームウェアより前のバージョン用のファイルの中で最新のものが使用されます。

なお、現在使用中のGUIファイルは、show httpコマンドで確認できます。

## 従来のWeb GUI（アプレット版）から新しいWeb GUIへの切り替え

従来のWeb GUI（アプレット版）からファームウェアバージョン5.4.8-0.1以降でサポートされる新しいWeb GUIに切り替えるには、次の手順にしたがいます。
アプレット版Web GUIの詳細については「Web GUI（アプレット版）」の章をご覧ください。

1. GUI Javaアプレットファイルを削除する
   deleteコマンドでGUIアプレットファイル（拡張子.jar）を削除してください。

       awplus# delete flash:/FILENAME.jar ↓
       Delete flash:/FILENAME.jar ?  (y/n)[n]:y ↓
       Deleting...
       Successful operation

   > Note

   > > VCS構成の場合、マスターだけでなくスレーブのフラッシュメモリーからもGUI Javaアプレットファイル（拡張子.jar）を削除してください。

2. Webサーバーをいったん無効化する
   service httpコマンドをno形式で実行し、Webサーバー機能を無効化してください。

       awplus(config)# no service http ↓

3. GUIファイルをコピーする
   「Web GUIを使用するための準備」の手順にしたがい、フラッシュメモリーにGUIファイル（拡張子.tar.gz）をコピーしてください。
4. Webサーバーを再度有効化する
   service httpコマンドでWebサーバー機能を再び有効化してください。

       awplus(config)# service http ↓

以上で新しいWeb GUIへの切り替えは完了です。

## Web GUIへのアクセス

Webブラウザーを起動し、Web GUIアクセス用のIPアドレスに対する https: URL を入力してください。ここでは 192.168.10.1 と仮定しています。

    https://192.168.10.1

> Note

> > Webブラウザーと本製品 Web GUI の間の通信は HTTPS で行われます。

> Note

> > Web GUI画面を開いてから長時間操作をしない状態が続くと、画面表示が正しく行われなくなることがあります。その場合は Web GUIからいったんログアウトし、ログインしなおしてください。

アクセスに成功すると次のログイン画面が表示されますので、デフォルトのmanagerユーザー、または、前節の手順4で追加したユーザーアカウントでログインしてください。

## 画面構成

ログイン直後は、Web GUIのホーム画面であるダッシュボード画面が表示されます。
Web GUIの基本的な画面構成は次のとおりです。

### ナビゲーションバー

画面上部には、各画面共通のナビゲーションバーが表示されます。

各部分の表示や機能は次のとおりです。

- ① - ダッシュボード画面に移動します。○○○○○○○○の部分には機種が表示されます。
- ② - ホスト名を表示します。
- ③ - システム稼働時間（Uptime）を表示します。
- ④ - ドロップダウンメニューになっており、ログアウトができます。
- ⑤ - 設定をスタートアップコンフィグに保存します。

### メニュー欄

画面左側には、各画面に移動するためのメニューが表示されます。

メニュー項目には、大項目単体でページ移動するものと、大項目で下位の小項目（サブ項目）を開閉し、小項目で各ページに移動するものがあります。
各大項目の機能は次のとおりです。

- ダッシュボード
  各種情報を要約して表示するダッシュボード画面に移動します。
- ネットワーク
  インターフェースなどの管理画面やPing、Tracerouteなどのツール画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- システム
  システム関連情報の表示画面に移動したり、CLIウィンドウを開いたりするためのメニュー項目を開閉します。

### コンテンツ欄

画面中央右下には、各画面の内容（コンテンツ）が表示されます。表示される内容は画面によって異なります（下記はダッシュボード画面の例です）。
各画面の概要については、これ以降のセクションで説明します。
これらのセクションは、本製品にGUIファイルがインストールされ、Webブラウザーの準備が整っていることを前提に説明していますので、使い始める前に本章を必ずお読みください。

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S