[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show atmf virtual-links detail

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf virtual-links detail [id <1-4094>]`

対象ノードに設定されているAMF仮想リンク（AMF仮想クロスリンクを含む）の詳細情報を表示する。

### パラメーター

`id <1-4094>` | ローカルID。指定時は該当ローカルIDを持つ仮想リンクの情報だけが表示される。省略時はすべての仮想リンクが表示対象となる

### 使用例

■ AMF仮想リンクの詳細情報を表示する。

    HQ001# show atmf virtual-links detail ↓

      Virtual Link Detailed Information:

      ID 1     Description          : Virtual link to site A
      ID 1     Local IP Address     : 10.1.1.1
      ID 1     Remote ID            : 1
      ID 1     Remote IP Address    : 10.10.10.1
      ID 1     Link Type            : virtual-link
      ID 1     Packets Received     : 9731
      ID 1     Packets Transmitted  : 9738

表 1
ID | ローカルID
Description | 説明文
Local IP Address | ローカル側IPアドレス
Remote ID | リモートID
Remote IP Address | リモート側IPアドレス
Area ID | エリアID。仮想エリアリンクの場合のみ表示
Area Name | エリア名。仮想エリアリンクの場合のみ表示
Link Type | 仮想リンクの種類（virtual-linkまたはvirtual-crosslink）
Packets Received | 該当仮想リンクで受信したAMFパケットの数
Packets Transmitted | 該当仮想リンクから送信したAMFパケットの数

### 注意・補足事項

■ SH510、SH310、SH230、SH210、XS900MX、GS900MX/GS900MPX、FS980MシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であり、仮想リンクがサポート対象外のため、本コマンドは使用できない。

### 関連コマンド

atmf virtual-crosslink（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link description（グローバルコンフィグモード）
show atmf links（特権EXECモード）
show atmf virtual-links（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S