[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show provisioning

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`> show provisioning`

スタックメンバーの情報（接続済み/事前設定）を表示する。

### 使用例

    awplus> show provisioning ↓
    Switch provisioning summary information

    ID  Board class Status
    1.0  x310-50     Hardware present
    2.0  x310-50     Hardware present

表 1
ID | ハードウェアのID（unit.bay-location）
Board class | ハードウェア（スイッチ）の種類。x310-26, x310-50のいずれか
Status | ハードウェア（スイッチ）の状態。Hardware present（接続済み）、Provisioned（未接続・事前設定済み）のいずれか

### 関連コマンド

switch provision（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S