[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ip dhcp-relay server-address

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`(config-if)# [no] ip dhcp-relay server-address SERVER`

対象インターフェースで受信したDHCPパケットの転送先IPアドレスを追加する（DHCPリレーエージェント機能の設定）。
転送先IPアドレスは、受信インターフェース1つに対して5個まで登録可能。
no形式で実行した場合は、転送先IPアドレスを削除する。

### パラメーター

`SERVER :=` | `{A.B.C.D|X:X::X:X IFNAME}`
| DHCPパケットの転送先のIPアドレス、IPv6アドレス。IPv6アドレスを指定した場合は、転送先インターフェースの指定も必要。対象インターフェースで受信したDHCPパケットは、ここで指定したIPアドレスに転送される

### 使用例

■ vlan10で受信したDHCPパケットを他のVLANに存在するDHCPサーバー「192.168.30.5」に転送するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip dhcp-relay server-address 192.168.30.5 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp-relay server-address（インターフェースモード）

### 関連コマンド

service dhcp-relay（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp-relay（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S