[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# distance

モード: RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# distance <1-255>`

`(config-router)# no distance`

RIP経路の管理距離（経路選択時の優先度）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値の120に戻る。

### パラメーター

`<1-255>` | 管理距離（経路選択時の優先度）。値が小さいほど優先度が高い。RIP経路の初期値は120

### 注意・補足事項

■ 管理距離255を持つ経路は「信頼できない経路」と見なされ、FIB（IP転送表）に登録されない（IPパケットの転送には使われない）。

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- distance（RIPモード）

### 関連コマンド

show ip protocols rip（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S