[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ip limited-local-proxy-arp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config-if)# [no] ip limited-local-proxy-arp`

対象IPインターフェースでリミテッドローカルプロキシーARPを有効にする。
no形式で実行した場合は、リミテッドローカルプロキシーARPを無効にする。
初期設定は無効。
リミテッドローカルプロキシーARPが有効なインターフェースでは、local-proxy-arpコマンドで設定した範囲内のIPアドレスに対するARP要求にのみ、本製品が代理応答する。

### 注意・補足事項

■ 通常のローカルプロキシーARP（ip local-proxy-arpコマンド）では、同一サブネット内のすべてのIPアドレスに対して本製品が自身のMACアドレスで代理応答するが、リミテッドローカルプロキシーARPでは明示的に指定したIPアドレス範囲に対してのみ代理応答を行う。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip limited-local-proxy-arp（インターフェースモード）

### 関連コマンド

local-proxy-arp（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S