[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show ipv6 pim sparse-mode rp-hash

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`> show ipv6 pim sparse-mode rp-hash X:X::X:X`

（PIM-SMv6）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント（RP）選出候補を表示する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | マルチキャストグループアドレス

### 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode rp-hash ff04::10 ↓
        RP: 2001:db8:10:5::153
        Info source: 2001:db8:10:5::153, via bootstrap

### 関連コマンド

ipv6 pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S