[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# atmf provision node locate

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf provision node NODENAME locate`

指定したノードの事前設定データ領域（ディレクトリー）内にあるflashディレクトリーにカレントディレクトリーを移動する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODENAME` | 事前設定したAMFノード名。大文字小文字を区別しない

### 使用例

■ 新規ノードESW232用の事前設定データ領域内flashディレクトリーにカレントディレクトリーを移動する。

    SBx81# pwd ↓
    flash:/
    SBx81# atmf provision node ESW232 locate ↓
    SBx81# pwd ↓
    usb:/atmf/AMF001/nodes/ESW232/flash

■ 前項はバックアップ先としてUSBメモリーを使用している場合の例だが、バックアップ先としてSSHサーバーを使用している場合も同じ操作が可能。

    SBx81# pwd ↓
    flash:/
    SBx81# atmf provision node ESW232 locate ↓
    SBx81# pwd ↓
    fserver:/atmf/AMF001/nodes/ESW232/flash
    // サーバー上のディレクトリーを示す特殊なデバイス名「fserver」が使われている点に注意。

### 注意・補足事項

■ カレントディレクトリーをフラッシュメモリーに戻すには、「cd flash」を実行すればよい。
■ 本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトから実行すること。
■ AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を設定している場合、サーバー上のバックアップディレクトリーには、特殊なデバイス名「fserver」を使うことでローカルファイルと同じようにアクセスできる。なお、SSHサーバーは2台まで設定できるが、その場合「fserver」で直接アクセスできるのはメインとして使われている1台だけ。fserverデバイス上のファイルを変更したときや、atmf provision node xxxxコマンドで事前設定データの作成・削除・変更を行ったときは、atmf backup synchronizeコマンドを実行して、2台のサーバー間でデータを同期すること。

### 関連コマンド

atmf provision（インターフェースモード）
atmf provision node clone（特権EXECモード）
atmf provision node configure boot config（特権EXECモード）
atmf provision node configure boot system（特権EXECモード）
atmf provision node create（特権EXECモード）
atmf provision node delete（特権EXECモード）
atmf provision node license-cert（特権EXECモード）
cd（特権EXECモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S