[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# atmf provision node create

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf provision node NODENAME create`

指定した名前のAMFノード用に空の事前設定データ領域（ディレクトリー）を作成する。
本コマンドは、ゼロタッチインストレーションのため、新規AMFノードの事前設定を行うとき最初に使用するコマンド。
本コマンドで事前設定データ領域を作成した後は、atmf provision node locateコマンドで該当データ領域内のflashディレクトリーに移動してコンフィグファイルを編集したり、atmf provision node configure boot systemコマンドやatmf provision node configure boot configコマンドでファームウェアやコンフィグを指定したりできる。また、atmf provision node license-certコマンドでは有効化するライセンスの指定が可能。
その後、新規ノードを接続する既存ノードのAMF接続ポートに対して、インターフェースモードのatmf provisionコマンドで事前設定ノード名を関連付けることで、該当ポートに新規ノードを接続したとき、ゼロタッチインストレーションによる新規ノードの自動セットアップが行われるようになる。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODENAME` | 事前設定するAMFノード名。大文字小文字を区別しない

### 使用例

■ 新規ノードESW233用に空の事前設定データ領域を作成する。

    SBx81# atmf provision node ESW233 create ↓

### 注意・補足事項

■ 指定したノードの事前設定データまたはバックアップデータが存在する場合は、そのデータを削除してから本コマンドを実行すること。
■ AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を2台設定している場合、本コマンドを含むatmf provision node xxxxコマンドで事前設定データの作成・削除・変更を行ったときや、事前設定データをファイル操作CLIによって直接変更したときは、atmf backup synchronizeコマンドを実行して、2台のサーバー間でデータを同期すること（手動・自動バックアップのときのようにSSHサーバー間の自動同期は行われないため）。

### 関連コマンド

atmf provision（インターフェースモード）
atmf provision node clone（特権EXECモード）
atmf provision node configure boot config（特権EXECモード）
atmf provision node configure boot system（特権EXECモード）
atmf provision node delete（特権EXECモード）
atmf provision node license-cert（特権EXECモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S