[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# wrr-queue egress-rate-limit

モード: インターフェースモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-if)# wrr-queue egress-rate-limit BANDWIDTH queues QUEUELIST`

`(config-if)# no wrr-queue egress-rate-limit queues QUEUELIST`

対象スイッチポートの指定した送信キューに対して、送信レート上限値を設定する（キューシェーピングの設定）。
no形式で実行した場合は送信レート上限値の設定を削除する。

### パラメーター

`BANDWIDTH` | 送信レート上限値。次のいずれかの形式で指定する。単位文字は大文字小文字を区別しない
| `<1-10000000>` | 単位を付けないときはKbps。「k」を後置しても同じ
| `<1m-10000m>` | 「m」を後置したときはMbps
| `<1g-10g>` | 「g」を後置したときはGbps
`QUEUELIST :=` | `{<0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7>}`
| 送信キュー番号のリスト。スペース区切りで複数指定が可能

### 使用例

■ ポート1.0.12の送信キュー0～2の送信レートをそれぞれ5Mbpsに制限する。

    awplus(config)# interface port1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# wrr-queue egress-rate-limit 5m queues 0 1 2 ↓
    % Egress rate limit of port1.0.12 has been set to 5056 Kb

■ ポート1.0.12の送信キュー0～2の送信レート制限を解除する。

    awplus(config)# interface port1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# no wrr-queue egress-rate-limit queues 0 1 2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- wrr-queue egress-rate-limit（インターフェースモード）

### 関連コマンド

egress-rate-limit（インターフェースモード）
mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
show mls qos interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S