[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ipv6 multicast route-limit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / 一般設定

`(config)# ipv6 multicast route-limit ROUTELIMIT [WARNLIMIT]`

`(config)# no ipv6 multicast route-limit`

IPv6マルチキャスト経路表に登録可能なエントリーの最大数を設定する。エントリー数が一定値に達したときに警告メッセージを生成させることもできる。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。

### パラメーター

`ROUTELIMIT :=` | `<1-2147483647>`
| マルチキャスト経路エントリー数の最大数。初期値は2147483647
`WARNLIMIT :=` | `<1-2147483647>`
| マルチキャスト経路エントリー数の警告しきい値。最大数以下の値を指定すること。初期値は2147483647

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 multicast route-limit（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 multicast route（グローバルコンフィグモード）
ipv6 multicast-routing（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 mroute（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S