[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# 運用・管理 / ローカルCA

ローカルCAの作成
ローカルCA「local」の自動生成
ローカルCAの手動作成
使用すべきローカルCA名
「local」以外の手動作成
「local」の手動作成
ローカルCAと証明書の確認
サーバー証明書の発行
ユーザー証明書の発行と配布
ルートCA証明書の配布

本製品は電子証明書を発行する認証局（CA）としての機能（ローカルCA機能）を備えています。
ローカルCAが発行した証明書は本製品の各種機能で利用可能です。

> Note

> > 本製品の設定コマンド（例：crypto pki trustpointコマンド）では、ローカルCAのことをトラストポイント（trustpoint）と呼びますが、以下の説明では原則として「ローカルCA」を使います。

> Note

> > ローカルCAでは、発行済み証明書の失効機能はサポートしていません。

## ローカルCAの作成

ローカルCA機能を使用するには、最初にローカルCAを作成（初期設定）する必要があります。
ローカルCAの作成とは、具体的には次のことを指します。

1. ローカルCAの公開鍵ペア（秘密鍵と公開鍵）を作成する。
2. ローカルCAの自己署名ルート証明書を発行する。
   すなわち、手順1で作成した公開鍵の電子証明書を、手順1で作成した自身の秘密鍵で署名する。

ローカルCAの作成には複数の方法がありますが、ローカルRADIUSサーバーを使用する環境では、radius-server localコマンドを初めて実行したときに「local」という名前のローカルCAが自動作成され、サーバー証明書の発行も自動的に行われるため、通常はローカルCAの作成を手動で行う必要はありません。
ただし、ローカルRADIUSサーバーを使わない環境や、ローカルCAを再セットアップする場合には手動での作成が必要です。
以下、それぞれの方法について解説します。

### ローカルCA「local」の自動生成

初めてローカルRADIUSサーバーの設定を行うときには、「local」という名前（トラストポイント名）を持つローカルCAの作成が自動的に行われ、さらにローカルRADIUSサーバーの動作に必要なサーバー証明書も自動的に発行されます。
radius-server localコマンドの初回実行時に自動実行されるローカルCA関連コマンドは次のとおりです。

    crypto pki trustpoint local
    end
    crypto pki enroll local

これにより次のことが行われます。

1. crypto pki trustpointコマンドにより、「local」という名前のローカルCAを作成します（自己署名ルートCA証明書を発行）。
2. crypto pki enrollコマンドにより、ローカルCA「local」からローカルRADIUSサーバーの証明書（サーバー証明書）を発行します。

ローカルRADIUSサーバー機能を使用するときは、自動生成されるローカルCA「local」を必ず使用してください。
なお、ローカルCA「local」は、ローカルRADIUSサーバー以外の機能でも使用可能です。ただし、AMFネットワーク上でAT-Vista Manager（AVM）をTLSクライアント証明書認証する場合、ローカルCA「local」は使えません。この用途には、後述する手順 にしたがい、「local」以外の名前でローカルCAを作成してください。

### ローカルCAの手動作成

ローカルRADIUSサーバーを使用しない場合など、ローカルCAを手動で作成するには次の手順を実行します。
このとき、ローカルCAに付ける名前（トラストポイント名）が「local」かそれ以外かによって手順が異なります。
「local」という名前は特別扱いされ、その他の場合より手順が簡略化されるため、以下では最初に「local」以外の場合を説明し、その後「local」の場合の手順を説明します。

#### 使用すべきローカルCA名

使用するローカルCA名は次の基準で選択してください。

- AMFネットワークにおいて、AT-Vista Manager（AVM）をTLSクライアント証明書で認証する場合
  → 「local」以外の名前をお使いください。
- それ以外の機能を使用する場合
  → 「local」をお使いください。

AMFネットワーク上でAT-Vista Manager（AVM）をTLSクライアント証明書で認証する場合は、「local」以外の名前を持つローカルCAが必要なため、後述する手順にしたがい、「local」以外の名前を持つローカルCAを作成してください。
それ以外の機能でローカルCAを使う場合は「local」のみがサポート対象になりますので、後述する手順にしたがい、「local」という名前のローカルCAを作成してください。

#### 「local」以外の手動作成

「local」以外の名前を持つローカルCAを作成するには、以下の手順を実行します。

> Note

> > 「local」以外の名前を持つローカルCAは、AMFネットワーク上でAT-Vista Manager（AVM）をTLSクライアント証明書認証する場合にのみ使用できます（この用途には「local」以外を使う必要があります）。それ以外の機能でローカルCAを使う場合は、次節で述べる手順 にしたがい、「local」という名前でローカルCAを別途作成してください。

1. crypto pki trustpointコマンドで「local」以外の任意の名前を指定し、ローカルCAの名前を定義します。
   ここでは例として「myca」という名前のローカルCAを定義します。

       awplus(config)# crypto pki trustpoint myca ↓
       Created trustpoint "myca".
       awplus(ca-trustpoint)#

   crypto pki trustpointコマンドを実行すると、グローバルコンフィグモードからCAトラストポイントモードに移動します。
   この時点では、ローカルCAの名前が定義されただけで、CAが使う公開鍵ペアもルート証明書もまだ作成・発行されていません。
   そのことは、次のように show crypto pki trustpointコマンドやshow crypto pki certificatesコマンドでも確認できます。

       awplus(ca-trustpoint)# do show crypto pki trustpoint ↓
       --------------------
       Trustpoint "myca"
          Type            : Non-authenticated trustpoint

       awplus(ca-trustpoint)# do show crypto pki certificates ↓

2. 実際にローカルCAの公開鍵ペアを作成し、自己署名ルート証明書を発行するには、enrollmentコマンドで証明書の追加方法としてselfsigned（自己署名）を指定し、その後特権EXECモードのcrypto pki authenticateコマンドでローカルCAの名前（トラストポイント名）を指定します。

       awplus(ca-trustpoint)# enrollment selfsigned ↓
       awplus(ca-trustpoint)# end ↓
       awplus# crypto pki authenticate myca ↓
       Generating 2048-bit key for local CA...
       Successfully authenticated trustpoint "myca".

   これにより、ローカルCAの公開鍵ペア生成と自己署名ルート証明書の発行が行われ、ローカルCAの作成が完了します。
   これで、各機能が使用する証明書の発行準備が整いました。

#### 「local」の手動作成

ローカルRADIUSサーバーの初回設定時に自動生成されるのと同じトラストポイント名「local」は、ローカルCAを手動作成する場合にも特別扱いされ、作成手順が簡略化されます。
ローカルCA「local」を手動作成する場合の手順は次のとおりです。

1. crypto pki trustpointコマンドで「local」を指定します。

       awplus(config)# crypto pki trustpoint local ↓
       Created trustpoint "local".
       Generating 2048-bit key for local CA...
       Automatically authenticated trustpoint "local".

   ローカルCAの名前として「local」を指定した場合は、crypto pki trustpointコマンドを実行するだけで、ローカルCAの公開鍵ペア生成と自己署名ルート証明書の発行が行われ、ローカルCAの作成が完了します。
   すなわち、「local」以外のローカルCAを作成するときに、enrollmentコマンドでselfsigned（自己署名）を指定し、crypto pki authenticateコマンドを実行したのと同じことが、「local」の手動作成時にはcrypto pki trustpointコマンドだけで完了します。
   これで、各機能が使用する証明書の発行準備が整いました。

ローカルCA「local」は、各種機能で使用可能です。ただし、AMFネットワーク上でAT-Vista Manager（AVM）をTLSクライアント証明書認証する場合、ローカルCA「local」は使えません。この用途には、前述の手順 にしたがい、「local」以外の名前でローカルCAを作成してください。

#### ローカルCAと証明書の確認

■ 作成したローカルCAの情報は、show crypto pki trustpointコマンドで確認できます。

    awplus# show crypto pki trustpoint ↓
    --------------------
    Trustpoint "myca"
       Type            : Self-signed certificate authority
       Root Certificate: B5AA9359 5A9B2833 785BAA15 C6DC803C 81446F6F
       Local Server    : The server is not enrolled to this trustpoint.

       Authentication and Enrollment Parameters
          Enrollment   : selfsigned

■ ローカルCAの証明書は、show crypto pki certificatesコマンドで確認できます。

    awplus# show crypto pki certificates ↓

    --------------------
    Trustpoint "myca" Certificate Chain
    --------------------
    Self-signed root certificate
       Subject     : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA050490000000000
       Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA050490000000000
       Valid From  : Nov  9 08:40:35 2017 GMT
       Valid To    : Nov  7 08:40:35 2027 GMT
       Fingerprint : B5AA9359 5A9B2833 785BAA15 C6DC803C 81446F6F

## サーバー証明書の発行

各機能で使用する本製品の証明書（サーバー証明書）を発行するには、次の手順を実行します。
なお、前述のとおり、ローカルRADIUSサーバーを使用する環境では、ローカルRADIUSサーバーの初回設定時にローカルCA「local」が自動作成され、また、ローカルRADIUSサーバーの動作に必要な本製品のサーバー証明書も自動的に発行されるため、以下の手順は基本的に不要ですが、ローカルRADIUSサーバーを使わない場合や、他の機能では別のローカルCAが発行したサーバー証明書を使いたい場合には以下の手順が必要です。

1. 本製品のサーバー証明書を発行するには、crypto pki enrollコマンドで発行元のローカルCAを指定します。
   たとえば、ローカルCA「local」を発行元として本製品のサーバー証明書を発行するには次のようにします。

       awplus# crypto pki enroll local ↓
       Generating 2048-bit key "server-default"...
       Successfully enrolled the local server.

   同コマンドの初回実行時には、「server-default」という名前で識別される本製品の公開鍵ペア（秘密鍵と公開鍵）が自動的に生成され、その公開鍵証明書をローカルCAの秘密鍵で署名して、サーバー証明書の発行が完了します。

発行したサーバー証明書の情報は、show crypto pki certificatesコマンドで確認できます。

    awplus# show crypto pki certificates ↓

    --------------------
    Trustpoint "local" Certificate Chain
    --------------------
    Server certificate
       Subject     : /O=AlliedWare Plus/CN=awplus
       Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA050490000000000
       Valid From  : Nov  9 09:04:48 2017 GMT
       Valid To    : Nov  8 09:04:48 2022 GMT
       Fingerprint : 61DEDC23 AFD1BCAA 1AC8575F EC3CC342 E99930DE

    Self-signed root certificate
       Subject     : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA050490000000000
       Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA050490000000000
       Valid From  : Nov  9 08:53:04 2017 GMT
       Valid To    : Nov  7 08:53:04 2027 GMT
       Fingerprint : 79DF0F8B DA5B190F A38AFDE9 9EEE5BD9 48FC8E6E

なお、その後、別の名前のローカルCAでサーバー証明書を発行する場合も、デフォルトでは同じ公開鍵ペア（「server-default」という名前で識別される公開鍵ペア）が使われます。その際、すでに「server-default」という公開鍵ペアが生成済みであればそれを使い、公開鍵ペア「server-default」が存在していない場合は新規に生成します。
ローカルCAごとに異なる公開鍵ペアのサーバー証明書を発行したい場合は、以下の手順で発行対象の公開鍵ペアを明示的に指定してからサーバー証明書を発行してください。
たとえば、ローカルCA「myca」からは、デフォルトの「server-default」とは異なる公開鍵ペアを対象にサーバー証明書を発行したい場合は、次のようにします。
なお、ここでは、ローカルCA「myca」は作成済みであると仮定します。

1. crypto pki trustpointコマンドで作成済みのローカルCA名「myca」を指定し、CAトラストポイントモードに入ります。

       awplus(config)# crypto pki trustpoint myca ↓

2. rsakeypairコマンドでサーバー証明書の発行対象とする公開鍵ペアの名前を指定します。このとき「server-default」以外の任意の名前を指定してください。
   ここでは例として、サーバーの公開鍵ペア名として「myserverkey」を指定します。

       awplus(ca-trustpoint)# rsakeypair myserverkey ↓

   > Note

   > > サーバー公開鍵ペアはデフォルトで2048ビット長になります。これを変更したい場合は、次のようにrsakeypairコマンドのオプションパラメーターで鍵の長さをビットで指定してください。有効範囲は1024～4096ビットです。

   > >     awplus(ca-trustpoint)# rsakeypair longserverkey 4096 ↓

3. 特権EXECモードに移動し、crypto pki enrollコマンドを実行して、ローカルCA「myca」からサーバー証明書を発行します。

       awplus# crypto pki enroll myca ↓
       Generating 2048-bit key "myserverkey"...
       Successfully enrolled the local server.

   これにより、デフォルトの「server-default」の代わりに、「myserverkey」という名前で識別される公開鍵ペアが生成され、この公開鍵を対象に本製品のサーバー証明書が発行されます。

## ユーザー証明書の発行と配布

ローカルRADIUSサーバー機能において、認証方式としてEAP-TLSを使用する場合は、ローカルCA機能を利用して登録ユーザーの電子証明書（ユーザー証明書）を発行し、ローカルCAの電子証明書（ルートCA証明書）とともに、該当ユーザーの使用するSupplicantにインストールする必要があります（RADIUSサーバーに対し、正当なユーザーであることを証明するため）。
■ ローカルRADIUSサーバーに登録しているユーザーの電子証明書を発行し、ユーザーに配布するには、次のようにします。

1. crypto pki enroll userコマンドで発行対象のユーザー名を指定します。これにより、該当ユーザーの証明書と秘密鍵が発行され、ローカルCAの証明書レポジトリーに格納されます。
   なお、同コマンドの実行時には、ユーザー証明書の書き出し時にファイルを暗号化するためのパスワードを聞かれるため、確認を含め2回同じパスワード文字列を入力してください。空文字列や「abort」を入力した場合、および、入力した文字列が一致しない場合は発行が中止されます。

       awplus# crypto pki enroll local user user11 ↓
       Enter an export passphrase, or "abort" to cancel.
       XXXXXXXXXXXX ↓（実際には表示されません）
       Enter the export passphrase again.
       XXXXXXXXXXXX ↓（実際には表示されません）
       Generating a user private key for "user1"...
       Successfully enrolled user "user1".
       The PKCS#12 file is ready to export.

2. 発行した証明書と秘密鍵をcrypto pki export pkcs12コマンドでPKCS#12形式のファイルに書き出します。書き出し先のファイル名は任意ですが、拡張子を.p12にしておくとSupplicantへの取り込み時に便利です。

       awplus# crypto pki export local pkcs12 user11 flash:/user11.p12 ↓

3. 書き出したPKCS#12形式ファイル（ここではflash:/user11.p12）をユーザーに渡し、Supplicantにインストールしてもらってください。その際、crypto pki enroll userコマンド実行時に指定したパスワードを安全な方法で伝えることも忘れないでください。

> Note

> > ローカルCAでは証明書失効リスト（CRL）の発行をサポートしていないため、ユーザー証明書を無効にするには、ローカルCAの再セットアップが必要となります（crypto pki trustpointコマンドをno形式、通常形式の順に実行後、機器を再起動する）。なお、ローカルCAを再セットアップすると、それ以前に発行した証明書はすべて無効になり、再発行が必要になるので注意してください。

> Note

> > バージョン5.4.6-1.1以降のファームウェアでCA証明書を作成し使用している場合、それより前のバージョンにダウングレードする時は証明書をクライアントに再配布する必要があります。

## ルートCA証明書の配布

本製品に接続する他の装置やソフトウェアが本製品の証明書（サーバー証明書）を検証するためには、ローカルCAの証明書（ルートCA証明書）をそれらにインストールしておく必要があります。
そのためには、ローカルCAの証明書をファイルに書き出し、該当装置/ソフトウェアの管理者に配布する必要があります。以下、その手順を説明します。

1. crypto pki export pemコマンドを実行して、ローカルCAの証明書をPEM形式のファイルに書き出します。書き出し先のファイル名は任意ですが、一般的には拡張子を.cerか.crtにしておくと他の装置やソフトウェアへの取り込み時に便利です。

       awplus# crypto pki export local pem flash:/localca.cer ↓

2. 書き出したPEM形式ファイル（ここではflash:/localca.cer）を該当装置/ソフトウェアの管理者に渡し、インストールを依頼してください。

> Note

> > バージョン5.4.6-1.1以降のファームウェアでCA証明書を作成し使用している場合、それより前のバージョンにダウングレードする時は証明書をクライアントに再配布する必要があります。

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S