[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# atmf master

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] atmf master`

対象ノードをAMFマスターに設定する。
no形式で実行した場合はマスターとしての設定を削除する。
初期状態ではマスターとしての設定はされていない。

### 使用例

■ 対象ノードをAMFマスターに設定する。

    SBx81(config)# atmf master ↓

### 注意・補足事項

■ AMFマスターは、AMFネットワークの文字どおりコアとなるノード。マスターが存在しないとAMFは機能しない。
■ 1つのAMFネットワークには最大2台のマスターが所属できる。ただし、その場合はマスター同士をAMFクロスリンク（switchport atmf-crosslinkコマンド）で接続しなくてはならない。AMFクロスリンクによる接続が切れた場合は、2台のうちのどちらか1台だけがマスターとして動作しつづけ、もう一方のノードは該当AMFネットワークから孤立した状態となる。
■ マスターのNode Depth値（マスターからの距離。show atmf nodesコマンドで表示される）はつねに0。
■ マスターとしての設定を削除しても再起動するまではNode Depth値は0のままとなる。
■ マスターに設定したノードは自動的に生成されるmasterグループの所属となる。
■ マスターからメンバー（非マスター）に設定を変更した場合（本コマンドをno形式で実行した場合）は、設定を保存して再起動すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf master（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf network-name（グローバルコンフィグモード）
atmf working-set（特権EXECモード）
show atmf（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S