[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# atmf provision node license-cert

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf provision node NODENAME license-cert {FILEPATH|URL}`

`# no atmf provision node NODENAME license-cert`

指定した名前の事前設定ノードにインストールするライセンスの情報を登録する。
ライセンスの情報は、次に示すライセンス情報ファイルによって提供する。
ライセンス情報ファイルの書式は次のとおり。

    *, SAMPLE-LICENSE-1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    *, SAMPLE-LICENSE-2, YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

- 1行に1つのライセンス情報を記述する。
- カンマによって区切られた3つのフィールドの意味は下記のとおり。
  - *（アスタリスク。固定値）
  - ライセンス名（licenseコマンドのNAMEパラメーターに相当）
  - ライセンスキー（licenseコマンドのKEYパラメーターに相当）
- 複数のライセンスをインストールしたいときは、必要な行数分記述する。

本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODENAME` | 事前設定したAMFノード名。大文字小文字を区別しない
`FILEPATH` | ライセンス情報ファイルのローカルパス
`URL` | ライセンス情報ファイルのリモートパス（tftp、http、scp、sftpをサポート。copyコマンドのREMOTESRCパラメーターと同じ指定が可能）

### 使用例

    awplus# atmf provision node ESW232 license-cert tftp://10.10.10.5/licenses/ESW232-license.txt ↓

### 注意・補足事項

■ AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を2台設定している場合、本コマンドを含むatmf provision node xxxxコマンドで事前設定データの作成・削除・変更を行ったときや、事前設定データをファイル操作CLIによって直接変更したときは、atmf backup synchronizeコマンドを実行して、2台のサーバー間でデータを同期すること（手動・自動バックアップのときのようにSSHサーバー間の自動同期は行われないため）。
■ AT-AR3050S、AT-AR4050S用に提供されるアニュアルライセンスは、本機能で事前設定することはできません。

### 関連コマンド

atmf provision（インターフェースモード）
atmf provision node clone（特権EXECモード）
atmf provision node configure boot config（特権EXECモード）
atmf provision node configure boot system（特権EXECモード）
atmf provision node create（特権EXECモード）
atmf provision node delete（特権EXECモード）
license（特権EXECモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S