[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# redistribute

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# redistribute {connected|static|rip} [metric <0-16777214>] [metric-type <1-2>] [route-map NAME]`

`(config-router)# no redistribute {connected|static|rip}`

（ASBRとしての設定）指定した種類の非OSPFv3経路を、AS外部LSAとしてAS内に通知するよう設定する。
これは、非OSPFv3経路をOSPFで再通知するための設定。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、再通知設定を削除する。
no形式でオプションを指定した場合は、該当オプションをオフにする。
本コマンドを実行すると、該当ルーターはASBRとして動作するようになる。

### パラメーター

`connected` | 非OSPFv3インターフェースの直結経路
`static` | スタティック経路（ip routeコマンドで登録した経路）
`rip` | RIP経路。RIPインターフェースの直結経路は含まれないので注意
`metric <0-16777214>` | 指定した種類の非OSPF経路をAS外部経路としてOSPFネットワーク内に再通知するときのコスト（メトリック）値。省略時はdefault-metricコマンドで設定した値が使われる。no形式のときは単にmetricと指定すればよい
`metric-type <1-2>` | AS外部経路のメトリックタイプ。タイプ1（再通知時のメトリックにAS内の通過コストを加算した上で評価する）、タイプ2（再通知時のメトリックをAS全体で使う）のいずれかから選択する。省略時はタイプ2。no形式のときは単にmetric-typeと指定すればよい
`route-map NAME` | ルートマップ名。特定の非OSPFv3経路だけを再通知したい、あるいは再通知したくない場合、また、再通知する経路の属性を任意に設定したい場合などに指定する

### 使用例

■ スタティック経路をOSPFで再通知する。

    awplus(config-router)# redistribute static ↓

### 注意・補足事項

■ ルートマップ（route-mapパラメーター）によって特定経路のコスト（メトリック）を明示的に指定している場合、metricパラメーターで指定した値は該当経路に対しては意味を持たない（ルートマップによる設定値が優先される）。メトリックタイプ（metric-type）も同様。

### コマンドツリー

    router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- redistribute（OSPFv3モード）

### 関連コマンド

default-metric（OSPFv3モード）
ip address dhcp（インターフェースモード）
ip address（インターフェースモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
router rip（グローバルコンフィグモード）
show ip ospf database external（非特権EXECモード）
show ip ospf database nssa-external（非特権EXECモード）
show ip protocols ospf（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S