[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# application-proxy threat-protection

モード: インターフェースモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config-if)# application-proxy threat-protection {drop|link-down|quarantine}`

`(config-if)# no application-proxy threat-protection`

対象インターフェースでAMFアプリケーションプロキシーの遮断動作を有効にするとともに、該当ポートで実行するデフォルトの動作を指定する。
no形式で実行した場合は対象インターフェースでの遮断動作を無効にする。
初期設定は無効（遮断動作を行わない）。
AMFアプリケーションプロキシーのエッジノードでは、破棄、ポート無効化、隔離アクションについては、本コマンドが設定されているポートでのみ遮断動作を行う。AT-SecureEnterpriseSDN Controller（AT-SESC）から指示されたアクションが、本コマンドで指定したアクションと異なる場合は、AT-SESCの指示が優先される。

### パラメーター

`drop` | 破棄。被疑端末の通信をレイヤー2（MACアドレス）で破棄する
`link-down` | ポート無効化。被疑端末の接続ポートを無効化（err-disabled状態）する
`quarantine` | 隔離。被疑端末の接続ポートを隔離用VLANに移動する。別途、application-proxy quarantine-vlanコマンドにより、各装置上で作成済みの隔離用VLANのVLAN IDを指定する必要がある

### 注意・補足事項

■ 本機能は AT-AR2010Vでは未サポート。対応製品その他の詳細については、AMF応用編を参照。
■ 本コマンドはスイッチポートでのみ有効。
■ IE200シリーズはポート無効化（link-down）、IPフィルター（application-proxy ip-filter）、隔離（quarantine）アクションのみサポート。
■ AT-AR2050V、AT-AR3050S、AT-AR4050Sでは隔離（quarantine）アクションのみサポート。
■ 隔離（quarantine）アクションはタグなしポート（accessポート）でのみサポート。
■ ポート認証機能のダイナミックVLANとAMFアプリケーションプロキシー機能の破棄アクション（※）を同一ポート上で併用している場合、該当ポートではポート認証機能の再認証（auth reauthenticationコマンド）を有効にしないこと（サポート対象外）。
（※ポートに「破棄」アクションが設定されている状態、またはAT-SESC上でAMFアクションとして「パケット破棄」が設定されている状態）

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- application-proxy threat-protection（インターフェースモード）

### 関連コマンド

application-proxy ip-filter（グローバルコンフィグモード）
application-proxy quarantine-vlan（グローバルコンフィグモード）
clear application-proxy threat-protection（特権EXECモード）
service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show application-proxy threat-protection（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S