[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# auth-web forward

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth-web forward [A.B.C.D|A.B.C.D/M] {arp|dhcp|dns|tcp <1-65535>|udp <1-65535>}`

対象スイッチポートでWeb認証（ポート認証）を使用するとき、未認証Supplicantに送受信を許可するパケットの種類を設定する。
no形式で実行した場合は指定したパケットを受信・転送しないよう設定する。
初期状態では、ARP、DHCP、DNSの受信・転送が有効。

### パラメーター

`A.B.C.D|A.B.C.D/M` | 終点IPアドレス。特定のアドレス宛てのパケットだけを転送したい場合に指定する。単一IPアドレス（A.B.C.D）、あるいは、マスク長 /M による範囲指定（A.B.C.D/M）が可能。本パラメーターは、dns、tcp、udpパラメーターとの併用のみをサポート
`arp` | ARPパケット
`dhcp` | DHCPサーバー宛てのUDPパケット（67/udp）
`dns` | DNSサーバー宛てのUDPパケット（53/udp）
`tcp <1-65535>` | 指定したポート番号宛てのTCPパケット
`udp <1-65535>` | 指定したポート番号宛てのUDPパケット

### 使用例

■ プロキシー自動構成ファイル（PACファイル）を取得するため、未認証のSupplicant（Webブラウザー）がHTTPサーバー192.168.10.5にアクセスできるよう設定する。

    awplus(config-if)# auth-web forward 192.168.10.5 tcp 80 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象スイッチポートでポート認証機能を有効にしておく必要がある（auth-mac enableコマンド、auth-web enableコマンド、dot1x port-controlコマンド）。
■ 初期状態ではARP、DHCP、DNSの受信・転送が有効になっているが、これらをno形式によって明示的に無効化した場合でも、Web認証に必要な本体宛てのARPとDNS/HTTP/HTTPSについては、未認証時でも次のように特別な処理が行われる。

- ARPパケットは受信する。L2転送はしない
- DHCPパケットは破棄する。DHCPサーバーを使用する場合は受信・転送を無効化しないこと
- DNSパケットは破棄する
- HTTP、HTTPSパケットは受信する。L2転送はしない
- 上記以外のパケットはすべて破棄する

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth-web forward（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth-web enable（インターフェースモード）
auth-web-server dhcp wpad-option（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server intercept-port（グローバルコンフィグモード）
copy（特権EXECモード）
show auth（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S