[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# interface

モード: グローバルコンフィグモード --> インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config)# interface {IFRANGE|lo}`

指定したインターフェースの設定を行うインターフェースモードに移行する。
本コマンドで指定できるインターフェースは次のとおり。

表 1
形式 | インターフェース種別 | 備考
portX.Y.Z | スイッチポート | XはスタックメンバーID（本製品ではつねに1）、Yは拡張モジュールベイ番号（本製品ではつねに0）、Zはポート番号
saX | スタティックチャンネルグループ | Xはスタティックチャンネルグループ番号（1～96）。これはstatic-channel-groupコマンドで指定した番号のこと
poX | LACPチャンネルグループ | XはLACPチャンネルグループ番号（1～32）。これはchannel-groupコマンドで指定した番号のこと
vlanX | VLANインターフェース | XはVLAN ID（1～4094）。これはvlanコマンドで指定した番号のこと
lo | ループバックインターフェース | つねに「lo」

インターフェースモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。ただし、種類が異なるインターフェースを同時に指定することはできない
`lo` | ループバックインターフェース

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1～1.0.4、1.0.6、1.0.8の設定を行うため、インターフェースモードに移行する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.4,port1.0.6,port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)#

### 注意・補足事項

■ 下記「コマンドツリー」からもわかるように、インターフェースモードではさまざまなコマンドを実行できるが、対象インターフェースの種別によって、実際に有効なコマンドは制限される。
■ インターフェース名は複数指定できるが、種類の異なるインターフェースを同時に指定するとエラーになる。
■ 複数ポートにインターフェースモードのコマンドを発行するときは、本コマンドで対象ポートを指定するときに、通常ポートとして使用できないミラーポートを含めないようにすること。ミラーポートを含めた場合、一部のポートに設定が反映されなかったり、エラーメッセージが重複して表示されたりすることがあるので注意。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- interface（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- access-group（インターフェースモード）
             +- application-proxy threat-protection（インターフェースモード）
             +- arp security（インターフェースモード）
             +- arp security violation（インターフェースモード）
             +- arp-aging-timeout（インターフェースモード）
             +- arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
             +- arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)（インターフェースモード）
             +- arp-mac-disparity unicast(NLB)（インターフェースモード）
             +- atmf provision（インターフェースモード）
             +- auth auth-fail vlan（インターフェースモード）
             +- auth critical（インターフェースモード）
             +- auth dynamic-vlan-creation（インターフェースモード）
             +- auth guest-vlan（インターフェースモード）
             +- auth guest-vlan forward（インターフェースモード）
             +- auth host-mode（インターフェースモード）
             +- auth log（インターフェースモード）
             +- auth max-supplicant（インターフェースモード）
             +- auth multi-vlan-session（インターフェースモード）
             +- auth profile（インターフェースモード）
             +- auth reauthentication（インターフェースモード）
             +- auth roaming disconnected（インターフェースモード）
             +- auth roaming enable（インターフェースモード）
             +- auth supplicant-mac（インターフェースモード）
             +- auth timeout connect-timeout（インターフェースモード）
             +- auth timeout quiet-period（インターフェースモード）
             +- auth timeout reauth-period（インターフェースモード）
             +- auth timeout server-timeout（インターフェースモード）
             +- auth timeout supp-timeout（インターフェースモード）
             +- auth two-step enable（インターフェースモード）
             +- auth-mac accounting（インターフェースモード）
             +- auth-mac authentication（インターフェースモード）
             +- auth-mac enable（インターフェースモード）
             +- auth-mac method（インターフェースモード）
             +- auth-mac reauth-relearning（インターフェースモード）
             +- auth-web accounting（インターフェースモード）
             +- auth-web authentication（インターフェースモード）
             +- auth-web enable（インターフェースモード）
             +- auth-web forward（インターフェースモード）
             +- auth-web max-auth-fail（インターフェースモード）
             +- auth-web method（インターフェースモード）
             +- backpressure（インターフェースモード）
             +- channel-group（インターフェースモード）
             +- clock-port（インターフェースモード）
             +- description（インターフェースモード）
             +- dot1x accounting（インターフェースモード）
             +- dot1x authentication（インターフェースモード）
             +- dot1x control-direction（インターフェースモード）
             +- dot1x eapol-version（インターフェースモード）
             +- dot1x max-auth-fail（インターフェースモード）
             +- dot1x max-reauth-req（インターフェースモード）
             +- dot1x port-control（インターフェースモード）
             +- dot1x timeout tx-period（インターフェースモード）
             +- duplex（インターフェースモード）
             +- ecofriendly lpi（インターフェースモード）
             +- egress-rate-limit（インターフェースモード）
             +- fiber-monitoring action（インターフェースモード）
             +- fiber-monitoring baseline（インターフェースモード）
             +- fiber-monitoring enable（インターフェースモード）
             +- fiber-monitoring interval（インターフェースモード）
             +- fiber-monitoring sensitivity（インターフェースモード）
             +- flowcontrol（インターフェースモード）
             +- ip address（インターフェースモード）
             +- ip address dhcp（インターフェースモード）
             +- ip dhcp snooping（インターフェースモード）
             +- ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet（インターフェースモード）
             +- ip dhcp snooping agent-option remote-id（インターフェースモード）
             +- ip dhcp snooping max-bindings（インターフェースモード）
             +- ip dhcp snooping subscriber-id（インターフェースモード）
             +- ip dhcp snooping trust（インターフェースモード）
             +- ip dhcp snooping violation（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-client request vendor-identifying-specific（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-client vendor-identifying-class（インターフェースモード）
             +- ip igmp access-group（インターフェースモード）
             +- ip igmp maximum-groups（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping fast-leave（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping mrouter interface（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping querier（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping report-suppression（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping source-timeout（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping tcn query solicit（インターフェースモード）
             +- ip igmp static-group（インターフェースモード）
             +- ip igmp trusted（インターフェースモード）
             +- ip igmp version（インターフェースモード）
             +- ipv6 address（インターフェースモード）
             +- ipv6 address autoconfig（インターフェースモード）
             +- ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
             +- ipv6 address(DHCPv6 PD)（インターフェースモード）
             +- ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
             +- ipv6 enable（インターフェースモード）
             +- ipv6 eui64-linklocal（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld access-group（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld limit（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld snooping（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld snooping fast-leave（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld snooping mrouter interface（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld snooping querier（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld snooping report-suppression（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd accept-ra-default-routes（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd accept-ra-pinfo（インターフェースモード）
             +- ipv6 traffic-filter（インターフェースモード）
             +- ipv6 traffic-filter insert-before（インターフェースモード）
             +- lacp port-priority（インターフェースモード）
             +- lacp timeout（インターフェースモード）
             +- lldp management-address（インターフェースモード）
             +- lldp med-notifications（インターフェースモード）
             +- lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
             +- lldp notifications（インターフェースモード）
             +- lldp receive（インターフェースモード）
             +- lldp tlv-select（インターフェースモード）
             +- lldp transmit（インターフェースモード）
             +- location civic-location-id（インターフェースモード）
             +- location coord-location-id（インターフェースモード）
             +- location elin-location-id（インターフェースモード）
             +- loop-protection action（インターフェースモード）
             +- loop-protection action-delay-time（インターフェースモード）
             +- loop-protection timeout（インターフェースモード）
             +- mirror interface（インターフェースモード）
             +- mls qos cos（インターフェースモード）
             +- mru（インターフェースモード）
             +- mtu（インターフェースモード）
             +- openflow（インターフェースモード）
             +- polarity（インターフェースモード）
             +- power-inline description（インターフェースモード）
             +- power-inline enable（インターフェースモード）
             +- power-inline max（インターフェースモード）
             +- power-inline priority（インターフェースモード）
             +- priority-queue（インターフェースモード）
             +- remote-mirror interface（インターフェースモード）
             +- rmon collection history（インターフェースモード）
             +- rmon collection stats（インターフェースモード）
             +- service-policy input（インターフェースモード）
             +- sflow max-header-size（インターフェースモード）
             +- sflow polling-interval（インターフェースモード）
             +- sflow sampling-rate（インターフェースモード）
             +- shutdown（インターフェースモード）
             +- snmp trap link-status（インターフェースモード）
             +- snmp trap link-status suppress（インターフェースモード）
             +- snmp trap link-status trap-delay（インターフェースモード）
             +- spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
             +- spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
             +- spanning-tree force-version（インターフェースモード）
             +- spanning-tree guard root（インターフェースモード）
             +- spanning-tree link-type（インターフェースモード）
             +- spanning-tree mst instance（インターフェースモード）
             +- spanning-tree mst instance path-cost（インターフェースモード）
             +- spanning-tree mst instance priority（インターフェースモード）
             +- spanning-tree path-cost（インターフェースモード）
             +- spanning-tree portfast（インターフェースモード）
             +- spanning-tree portfast bpdu-filter（インターフェースモード）
             +- spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）
             +- spanning-tree priority（インターフェースモード）
             +- speed（インターフェースモード）
             +- static-channel-group（インターフェースモード）
             +- storm-control level（インターフェースモード）
             +- switchport access vlan（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-agentlink（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-arealink remote-area（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-link（インターフェースモード）
             +- switchport enable vlan（インターフェースモード）
             +- switchport mode（インターフェースモード）
             +- switchport mode private-vlan（インターフェースモード）
             +- switchport mode private-vlan trunk promiscuous（インターフェースモード）
             +- switchport mode private-vlan trunk secondary（インターフェースモード）
             +- switchport mstack-link（インターフェースモード）
             +- switchport port-security（インターフェースモード）
             +- switchport port-security aging（インターフェースモード）
             +- switchport port-security maximum（インターフェースモード）
             +- switchport port-security violation（インターフェースモード）
             +- switchport private-vlan host-association（インターフェースモード）
             +- switchport private-vlan mapping（インターフェースモード）
             +- switchport remote-mirror-egress（インターフェースモード）
             +- switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
             +- switchport trunk native vlan（インターフェースモード）
             +- switchport vlan-stacking（インターフェースモード）
             +- switchport voice dscp（インターフェースモード）
             +- switchport voice vlan（インターフェースモード）
             +- switchport voice vlan priority（インターフェースモード）
             +- thrash-limiting（インターフェースモード）
             +- udld port（インターフェースモード）
             +- udld port aggressive-mode（インターフェースモード）
             +- udld port disable（インターフェースモード）
             +- vlan classifier activate（インターフェースモード）
             +- wrr-queue disable queues（インターフェースモード）
             +- wrr-queue weight（インターフェースモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S