[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show arp

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / ARP

`> show arp`

ARPキャッシュの内容を表示する。

### 使用例

    awplus> show arp ↓
     IP Address      MAC Address   Interface    Port      Type
    192.168.10.2    000c.2928.1893 vlan10     port1.0.1  dynamic
    192.168.20.2    000c.292d.d8cb vlan20     port1.0.5  dynamic
    192.168.30.2    000c.2960.f59b vlan30     port1.0.6  dynamic
    192.168.30.244  0000.f000.1234 vlan30     port1.0.7  static
    192.168.30.254  0000.f0f0.abcd vlan30     port1.0.8  static

表 1
IP Address | IPアドレス
MAC Address | 物理（MAC）アドレス
Interface | インターフェース名
Port | スイッチポート番号。複数ポートを指定したスタティックエントリーの場合はport-groupと表示される。arp-mac-disparity multicast、arp-mac-disparity unicastによって登録されたARPエントリーの場合はfloodと表示される。multicast-igmpによって登録されたARPエントリーの場合はigmp-groupと表示される。
Type | エントリー種別。static（スタティックエントリー）、dynamic（ダイナミックエントリー）のいずれか

### 関連コマンド

arp（グローバルコンフィグモード）
arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity unicast(NLB)（インターフェースモード）
clear arp-cache（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S