[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show platform

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`# show platform`

機種固有の設定を行う各種platform xxxxコマンドの設定を表示する。

### 使用例

    awplus# show platform ↓
    MAC vlan hashing algorithm    crc32l
    stop-unreg-mc-flooding        off

### 関連コマンド

platform hwfilter-size（グローバルコンフィグモード）
platform mac-vlan-hashing-algorithm（グローバルコンフィグモード）
platform stop-unreg-mc-flooding（グローバルコンフィグモード）
platform vlan-stacking-tpid（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S