[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# sflow sampling-rate

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config-if)# sflow sampling-rate [0|<256-16777215>]`

対象ポートにおけるsFlowサンプリング周期（何フレームごとにサンプリングするか）を設定する。

### パラメーター

`0` | サンプリングを無効にする（デフォルト）
`<256-16777215>` | サンプリング周期（フレーム数）

### 使用例

    sflow sampling-rate 256

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sflow sampling-rate（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S