[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show ip interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`> show ip interface [IFRANGE] [brief]`

IPインターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。種類の異なるインターフェースを混在させてもよい。省略時はIPアドレスを設定可能なすべてのインターフェースが表示される
`brief` | 特に意味はない。指定してもしなくても同じ

### 使用例

    awplus> show ip interface ↓
    Interface             IP-Address         Status          Protocol
    lo                    unassigned         admin up        running
    vlan1                 unassigned         admin up        running
    vlan10                192.168.10.1/24    admin up        down
    vlan20                192.168.20.1/24    admin up        down
    vlan30                192.168.30.1/24    admin up        down
    of0                   unassigned         admin up        running

    awplus> show ip interface vlan10,lo ↓
    Interface             IP-Address         Status          Protocol
    vlan10                192.168.10.1/24    admin up        down
    lo                    unassigned         admin up        running

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S