[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# auth guest-vlan

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth guest-vlan <1-4094>`

`(config-auth-profile)# no auth guest-vlan`

対象スイッチポートに接続されているSupplicantが未認証、あるいは、認証失敗のときに所属するゲストVLANを指定する。
no形式で実行した場合はゲストVLANの設定を削除する。
初期設定は無指定。
ゲストVLANに所属するSupplicantは、ゲストVLANに割り当てたIPアドレスのサブネット内でのみ通信可能であり、別サブネット宛ての通信はできない。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth guest-vlanコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`<1-4094>` | ゲストVLANのVLAN ID

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth guest-vlan（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth guest-vlan（インターフェースモード）
auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S