[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ipv6 dhcp client pd

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / IPv6インターフェース

`(config-if)# ipv6 dhcp client pd PREFIXNAME`

対象インターフェースでDHCPv6 PDクライアント機能を有効化し、プレフィックスの割り当てを要求するよう設定する。
また、対象インターフェースでIPv6を有効化し、EUI-64形式のリンクローカルアドレスを自動設定する。
さらに、対象インターフェースで受信したルーター通知（RA）のプレフィックス情報にもとづき、該当インターフェースのIPv6アドレスを自動設定するSLAAC（ステートレスアドレス自動設定）を有効にする。
no形式で実行した場合は、DHCPv6 PDクライアント機能を無効化する。
本コマンドを実行したインターフェースではSLAACが自動的に有効になるため、該当インターフェースでSLAACを使用しない場合はipv6 nd accept-ra-pinfoコマンドをno形式で実行し、SLAACを明示的に無効化すること。
また、自動設定されたEUI-64リンクローカルアドレスを削除するには、ipv6 eui64-linklocalコマンドをno形式で実行する。

### パラメーター

`PREFIXNAME` | 割り当てられたプレフィックスに付ける内部的な名前を指定する。この名前は、割り当てられたプレフィックスを分割して他のインターフェースに設定するとき、ipv6 address(DHCPv6 PD)コマンドで指定する

### 使用例

■ vlan10インターフェースでDHCPv6 PDクライアント機能を有効化する。ここでは、DHCPv6サーバーから割り当てられたプレフィックスには、MyPrefixという内部的な名前を付けている。この名前は、ipv6 address(DHCPv6 PD)コマンドで他のインターフェースにIPv6アドレスを設定するときに使用する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 dhcp client pd MyPrefix ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）

### 関連コマンド

clear ipv6 dhcp client（特権EXECモード）
ipv6 address(DHCPv6 PD)（インターフェースモード）
ipv6 eui64-linklocal（インターフェースモード）
ipv6 enable（インターフェースモード）
ipv6 nd accept-ra-default-routes（インターフェースモード）
ipv6 nd accept-ra-pinfo（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S