[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ip address

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`(config-if)# [no] ip address A.B.C.D/M [secondary] [label TEXTLINE]`

`(config-if)# no ip address`

対象インターフェースにIPアドレスを設定する。
no形式でIPアドレスを指定した場合は、該当インターフェースから指定したIPアドレスを削除する（ただし、labelパラメーターを指定した場合はラベルだけを削除する）。
no形式でIPアドレスを指定しなかった場合は、該当インターフェースからすべてのIPアドレス設定を削除する。
各インターフェースには、プライマリーアドレス1個と、セカンダリーアドレス複数個を設定できる。
プライマリーアドレスがすでに設定されている状態で、再度プライマリーアドレスを指定した場合、プライマリーアドレスは新しいアドレスに置き換えられる。
セカンダリーアドレスを追加するためには、あらかじめプライマリーアドレスの設定が必要。また、セカンダリーアドレスが存在している状態でプライマリーアドレスを削除することはできない。

### パラメーター

`A.B.C.D/M` | IPアドレスとマスク長をスラッシュ区切りで指定する
`secondary` | 指定したアドレスをセカンダリーIPアドレスとして設定する場合、および、no形式でセカンダリーIPアドレスを削除する場合に指定する。本キーワードを指定しなかった場合は、プライマリーアドレスの指定となる
`label TEXTLINE` | IPアドレスにラベル（メモ）を付けたい場合、および、no形式でラベルを削除したい場合に指定する。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい（本パラメーターはコマンドラインの最後に指定すること）。ラベルはshow interfaceコマンドで「IPv4 address」欄の行末に表示される

### 使用例

■ vlan10にプライマリーIPアドレス192.168.10.1/24を設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 ↓

■ vlan10にプライマリーIPアドレス192.168.10.1/24を設定し、さらにセカンダリーIPアドレス192.168.11.1/24と192.168.12.1/24を設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.11.1/24 secondary ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.12.1/24 secondary ↓

■ vlan10からすべてのIPアドレスを削除する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no ip address ↓

### 注意・補足事項

■ 複数のインターフェースに同一サブネットのIPアドレスを割り当てることはできない。たとえば、vlan10にIPアドレス192.168.10.1/24を割り当てた場合、192.168.10.2～192.168.10.254の範囲は同一IPサブネットになるため、この範囲を他のインターフェース（たとえばvlan20）に割り当てることはできない。
■ 172.31.0.0/16のIPアドレスはAMFマネージメントサブネットのIPアドレス空間として使用しているため、割り当てることはできない。なお、サブネットは atmf management subnetコマンドで変更可能。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip address（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S