[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# sflow max-header-size

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config-if)# sflow max-header-size <14-200>`

対象ポートでサンプリングするEthernetフレームのヘッダーサイズの最大値を指定する。
サンプリングするEthernetフレームのサイズがこのコマンドの設定値 N より大きい場合は先頭から N バイトをサンプルヘッダーデータとしてsFlowデータグラムで使用する。
このヘッダーサイズは、Ethernetフレームヘッダの送信先MACアドレスの先頭バイトからのバイト数を指定する。
no形式で実行した場合は、デフォルトの128バイトに設定する。

### パラメーター

`<14-200>` | 監視するEthernetフレームの最大サイズ（Byte）。初期設定は128

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sflow max-header-size（インターフェースモード）

### 関連コマンド

sflow max-header-size（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S