[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# region

モード: MSTモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-mst)# region NAME`

`(config-mst)# no region`

（MSTP）MSTリージョン名を設定する。
no形式で実行した場合はMSTリージョン名を初期値に戻す。
同一MSTリージョンに所属させたい装置には同じリージョン名とリビジョンを設定すること。また、MSTインスタンスとVLANの関連付けも同じに設定する必要がある。
リビジョンはrevisionコマンドで、MSTインスタンスとVLANの関連付けはinstance vlanコマンドで設定する。

### パラメーター

`NAME` | MSTリージョン名。半角英数字とアンダースコアを使用可能。1～32文字。初期値は「My Name」

### 使用例

■ MSTリージョン名をTestとする。

    awplus(config-mst)# region Test ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめスパニングツリープロトコルの動作モードをMSTPに設定しておく必要がある（spanning-tree modeコマンド）。

### コマンドツリー

    spanning-tree mst configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- region（MSTモード）

### 関連コマンド

instance vlan（MSTモード）
revision（MSTモード）
show spanning-tree mst config（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S