[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# epsr datavlan

モード: EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config-epsr)# [no] epsr NAME datavlan <1-4094>`

EPSRドメインにデータVLAN（保護対象のVLAN）を追加する。
no形式で実行した場合は、EPSRドメインからデータVLANを削除する。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名。epsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること
`<1-4094>` | データVLANのVLAN ID（VID）

### 使用例

■ EPSRドメイン「Test」にVLAN 100をデータVLANとして追加する。

    awplus(config-epsr)# epsr Test datavlan 100 ↓

### 注意・補足事項

■ リング接続用ポートが所属していないVLANを指定した場合はエラーとなり設定できない。本コマンドで指定するデータVLANにはあらかじめリング接続用ポートを所属させておくこと。

### コマンドツリー

    epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- epsr datavlan（EPSRモード）

### 関連コマンド

epsr mode transit（EPSRモード）
show epsr（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S