[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# service atmf-application-proxy

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] service atmf-application-proxy`

AMFアプリケーションプロキシーを有効にする。
no形式で実行した場合はAMFアプリケーションプロキシーを無効にする。
初期設定は無効。
AMFアプリケーションプロキシーは、AMFマスターが外部からの端末遮断要求を受け付け、配下のAMFメンバーに該当端末の遮断を指示する、AMFと外部アプリケーションの連携機能。
本機能を利用するためには、本機能に対応しているAMFネットワーク上のすべてのノードで本機能が有効化されている必要がある。また、エッジノードの端末接続ポートでは、application-proxy threat-protectionコマンドで遮断動作を有効に設定しておく必要がある。

### 注意・補足事項

■ 本機能はファームウェアバージョン5.4.7-2.xで仕様が変更されているため、ファームウェアバージョン5.4.7-2.x以降のノードとそれより前のバージョンのノードでは相互運用ができない。本マニュアルの記述はファームウェアバージョン5.4.7-2.x以降を対象にしているため、本マニュアルの記述にしたがって本機能を使用する場合は、AMFネットワーク上のすべてのノードを5.4.7-2.x以降で運用すること。
■ 本機能は AT-AR2010Vでは未サポート。対応製品その他の詳細については、AMF応用編を参照。
■ AMFアプリケーションプロキシーとVRF-Liteは併用できない。
■ 遮断可能なIPアドレスは最大10000個。
■ VCS構成のノードではマスター切り替え後も遮断情報が維持される。ただし、システム全体が再起動した場合は消去される。
■ プロキシーノード（AMFマスター）で本機能を無効化した場合は、すべてのIPアドレスの遮断が解除される。エッジノード（AMFメンバー）で本機能を無効化した場合は、該当ノードにおけるIPアドレスの遮断だけが解除される。
■ 本機能を使用するには、プロキシーノード（AMFマスター）でWebサーバー機能（service http）を有効にしておく必要がある。プロキシーノードとしての動作をサポートしている製品のうち、AMF CloudではWebサーバー機能が初期設定で無効なため、AMF Cloudを本機能のプロキシーノードとして使用する場合は、service httpコマンドでWebサーバー機能を有効化すること。また、それ以外の製品をプロキシーノードとして使う場合も、Webサーバー機能を無効化しないように注意すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

application-proxy threat-protection（インターフェースモード）
application-proxy threat-protection send-summary（特権EXECモード）
clear application-proxy threat-protection（特権EXECモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show application-proxy threat-protection（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S