[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show arp security interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`> show arp security interface [IFRANGE]`

指定ポートのARPセキュリティーの設定情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | ARPセキュリティーの情報を表示する対象ポート

### 使用例

    awplus> show arp security interface  ↓
    Arp Security Port Status and Configuration:

      Port: Provisioned ports marked with brackets, e.g. (portx.y.z)
      KEY:  LG = Log
            TR = Trap
            LD = Link down

    Port        Action
    -------------------------------
    port1.0.1   -- -- --
    port1.0.2   -- -- --
    port1.0.3   LG TR LD
    port1.0.4   LG -- --
    port1.0.5   LG -- --
    port1.0.6   LG TR --
    port1.0.7   LG -- LD
    ...

表 1
Port | ポート
Action | ポートでARPセキュリティー違反を検出したとき実行されるアクション。LG（ログ生成）、TR（SNMPトラップ生成）、LD（リンクダウン）のいずれか

### 関連コマンド

arp security violation（インターフェースモード）
show arp security（非特権EXECモード）
show arp security statistics（非特権EXECモード）
show log（特権EXECモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S