[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ip igmp snooping routermode address

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config)# [no] ip igmp snooping routermode address A.B.C.D`

IGMP Snoopingにおいて、ルーターポート登録対象の制御用マルチキャストグループアドレスを追加する。
no形式で実行した場合は、ルーターポート登録対象の制御用マルチキャストグループアドレスを削除する。
本コマンドは、ip igmp snooping routermodeコマンドでipを指定したあとでないと使用できない。

### パラメーター

`address A.B.C.D` | 制御用マルチキャストグループアドレス。224.0.0.1～224.0.0.255の範囲から選択する。IGMP Snooping有効時、ここで指定したアドレス宛てのパケットを受信したスイッチポートはルーターポートとなり、同ポートにはすべてのマルチキャストパケットが出力される

### 注意・補足事項

■ 224.0.0.1を制御する設定を入れても、IGMP QueryとIGMP Group Specific Queryは本コマンドによって制御することができない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip igmp snooping routermode address（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip igmp snooping routermode（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp snooping routermode（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S