[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show mls qos maps cos-queue

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show mls qos maps cos-queue`

cos-queueマップ（内部CoS値と送信キューのマッピング）を表示する。

### 使用例

    awplus> show mls qos maps cos-queue ↓
      COS-TO-QUEUE-MAP:
        COS :    0   1   2   3   4   5   6   7
        --------------------------------------
        QUEUE:   2   0   1   3   4   5   6   7

### 関連コマンド

match cos（クラスマップモード）
mls qos map cos-queue（グローバルコンフィグモード）
policy-map（グローバルコンフィグモード）
remark new-cos（ポリシーマップ・クラスモード）
service-policy input（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S