[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show autoboot

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# show autoboot`

SDカードオートブート機能の状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show autoboot ↓
    Autoboot configuration
    -----------------------------------------------------------
    Autoboot status : enabled
    SD Card file autoboot.txt exists : yes
    Restore information on SD card
    Autoboot enable in autoboot.txt : yes
    Restore release file : x230-5.4.8-1.1.rel (file exists)
    Restore configuration file : network_1.cfg (file exists)

    awplus# show autoboot ↓
    Autoboot configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    Autoboot status : enabled
    External media source : SD card not found.

表 1
Autoboot status | SDカードオートブート機能の状態。enabled（有効）またはdisabled（無効）
Autoboot enable in autoboot.txt | SDHCカード上の設定ファイル（autoboot.txt）内の「Copy_from_external_media_enabled」項目に入力された値
Restore release file | SDHCカード上の設定ファイル（autoboot.txt）内の「Boot_Release」項目に入力されたファームウェアイメージファイル名。および指定したファームウェアイメージファイルがSDHCカード上に存在するかどうか。存在する(file exists)または存在しない(file not found)
Restore configuration file | SDHCカード上の設定ファイル（autoboot.txt）内の「Boot_Config」項目に入力されたコンフィグファイル名。および指定したコンフィグファイルがSDHCカード上に存在するかどうか。存在する(file exists)または存在しない(file not found)
External media source | SDHCカードが挿入されていない場合、SD card not found.と表示される

### 関連コマンド

autoboot enable（グローバルコンフィグモード）
create autoboot（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S