[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show radius local-server nas

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`> show radius local-server nas [A.B.C.D]`

ローカルRADIUSサーバーに登録されているRADIUSクライアント（NAS）の情報を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | RADIUSクライアント（NAS）のIPアドレス。指定時は該当クライアントのみ、省略時はすべてのクライアントが表示される

### 使用例

    awplus> show radius local-server nas ↓
    Total NAS: 1
    Maximum NAS allowed by license: 1
    NAS-Address      Shared-Key
    ---------------------------------------------------------------------
    127.0.0.1        awplus-local-radius-server

表 1
NAS-Address | RADIUSクライアント（NAS）のIPアドレス
Shared-Key | RADIUS認証で使用する共有パスワード

### 関連コマンド

nas（RADIUSサーバーモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S