[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# findme trigger

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config)# [no] findme trigger {all|loopprot|thrash-limit|qsp}`

ループガード（LDF/MACアドレススラッシングプロテクション/QSP）アクション実行中のLED点滅機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、LED点滅機能を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`all` | すべてのループガードアクション実行中のLED点滅機能を有効にする
`loopprot` | LDF検出実行中のLED点滅機能を有効にする
`thrash-limit` | MACアドレススラッシングプロテクション実行中のLED点滅機能を有効にする
`qsp` | 受信レート検出（QoSストームプロテクション）実行中のLED点滅機能を有効にする

### 注意・補足事項

■ 本機能によるLEDの点滅動作は、findmeコマンドを通常形式で実行したときと同じ。
■ 本機能によりLEDが点滅している間は、findmeコマンドを通常形式で実行できない。
■ ループガードアクションが解除されると、本機能によるLEDの点滅も停止する。
■ 本機能によるLEDの点滅を途中で停止するには、findmeコマンドをno形式で実行する。
■ 以下の設定がされているポートでは、ループガードアクションが実行されても本機能によるLEDの点滅は行われない。

- loop-protection actionコマンドのlog-only/none
- thrash-limitingコマンドのlearn-disable/none

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- findme trigger（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

findme（特権EXECモード）
loop-protection action（インターフェースモード）
storm-action（ポリシーマップ・クラスモード）
thrash-limiting（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S