[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# atmf backup

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# atmf backup {default | HH:MM frequency <1-24>}`

AMF自動バックアップのスケジュールを変更する。
初期設定は、基準時間03:00、頻度1（1日1回、午前3時に実行する）。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`default` | スケジュールを初期設定（基準時刻03:00、頻度1）に戻す
`HH:MM` | バックアップ基準時刻。24時間制の時刻HH:MMとして指定する。初期値は03:00
`frequency <1-24>` | バックアップ頻度。バックアップ基準時刻を開始点とする24時間（1日）に何回バックアップを実行するかを指定する。初期値は1

### 使用例

■ 自動バックアップを1日2回、午前1時と午後1時に実行するよう設定する。

    SBx81(config)# atmf backup 01:00 frequency 2 ↓

■ 自動バックアップのスケジュールを初期設定（1日1回、午前3時に実行）に戻す。

    SBx81(config)# atmf backup default ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは自動バックアップのスケジュールを設定するだけ。自動バックアップの有効・無効はatmf backup enableコマンドで設定する。
■ バックアップ実行時間が来たときに、まだ前回のバックアップが終了していなかったり、手動バックアップ（atmf backup now）が実行中だったりした場合、その回の自動バックアップはスキップされ、次のログメッセージ（errorレベル）が出力される。

    ATMF backup: Scheduled backup not started because backup already in progress

■ AT-DC2552XSでは、外部メディアはサポート対象外のため、AMFバックアップデータの保存先としては外部のSSHサーバーのみ使用可能。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf backup（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf backup enable（グローバルコンフィグモード）
show atmf backup（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S