[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# clear loop-protection counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`# clear loop-protection [interface IFRANGE] counters`

指定したスイッチポートのLDF検出関連統計カウンターをクリアする。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 関連コマンド

show loop-protection（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S