[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ipv6 nd accept-ra-default-routes

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# [no] ipv6 nd accept-ra-default-routes`

対象IPv6インターフェースで受信したルーター通知（RA）パケットの始点アドレスにもとづき、IPv6のデフォルト経路を自動登録するよう設定する。この場合、RAの始点アドレスがデフォルト経路のネクストホップ（デフォルトゲートウェイ）となる。
no形式で実行した場合は、RAにもとづくデフォルト経路を自動登録しないように設定する。
初期設定は有効。

### 使用例

■ vlan10インターフェースでRAを受信してもデフォルト経路を自動登録しないように設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 nd accept-ra-default-routes ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd accept-ra-default-routes（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 address（インターフェースモード）
ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
ipv6 address autoconfig（インターフェースモード）
ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
ipv6 enable（インターフェースモード）
ipv6 nd accept-ra-pinfo（インターフェースモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S