[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# remark-map

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# [no] remark-map [bandwidth-class {green|yellow|red}] to {new-dscp <0-63> & new-bandwidth-class {green|yellow|red}}`

リマーキング時に参照されるremarkマップのエントリーを変更する。
no形式で実行した場合は、remarkマップのエントリーを初期値に戻す。
remarkマップは、リマーキング時に使用するDSCP値と帯域クラスの書き換え表。リマーキング前の帯域クラス（Green、Yellow、Red）をキーとして、書き換え後のDSCP値と帯域クラスを調べるために使う。
remarkマップを使用してリマーキングを行うためには、トラフィッククラスにポリサーを適用し、帯域クラス分類後のアクションとしてリマーキング（remark-transmit）を指定する必要がある。

### パラメーター

`bandwidth-class {green|yellow|red}` | 検索インデックスとしての帯域クラス。省略時はすべての帯域クラスが対象となる
`new-dscp <0-63>` | 対象パケットに割り当てる新しいDSCP値。初期値はなし（DSCP値を変更しない、の意味）
`new-bandwidth-class {green|yellow|red}` | 対象パケットに割り当てる帯域クラス。初期値はなし（帯域クラスを変更しない、の意味）

### 使用例

■ 帯域クラスが「yellow」のパケットにはDSCP値「1」をセットするようremarkマップを設定する。

    awplus(config-pmap-c)# remark-map bandwidth-class yellow to new-dscp 1 ↓

■ remarkマップを初期設定（すべてのエントリーが未指定。すなわち書き換えを行わない設定）に戻す。

    awplus(config-pmap-c)# no remark-map to new-bandwidth-class new-dscp ↓

### コマンドツリー

    class (ポリシーマップモード)
        |
        +- remark-map（ポリシーマップ・クラスモード）

### 関連コマンド

police single-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
police twin-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
show policy-map（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S