[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ipv6 mld access-group

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`(config-if)# ipv6 mld access-group LISTNAME`

`(config-if)# no ipv6 mld access-group`

対象VLANインターフェースに名前付き標準IPv6アクセスリストを適用し、該当インターフェースに接続されたMLDホストが参加できるマルチキャストグループを制限する。
no形式で実行した場合は参加できるマルチキャストグループの制限を解除する。

### パラメーター

`LISTNAME` | 名前付き標準IPv6アクセスリスト名。参加可能なマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと

### 使用例

■ vlan1インターフェース配下のMLDホストが参加できるマルチキャストグループの範囲をff1e::0～ff1e::ffに制限する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard validmc6 permit ff1e::/120 ↓
    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 mld access-group validmc6 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld access-group（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S