[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show platform port

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`# show platform port [IFRANGE]`

スイッチポートのレジスターテーブル（統計カウンター用レジスターを除く）を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 使用例

■ ポート1.0.1のレジスターテーブルを表示する。

    awplus# show platform port port1.0.1 ↓
    Phy register value for port1.0.1 (ifindex: 5001)

    00:1140  01:79c9  02:600d  03:85b0  04:01e1  05:0000  06:0064  07:2001
    08:0000  09:0600  0a:0000  0b:0000  0c:0000  0d:4007  0e:0000  0f:3000
    10:0020  11:0000  12:0000  13:0000  14:0000  15:0256  16:0000  17:0000
    18:4c00  19:1000  1a:0000  1b:ffff  1c:0020  1d:0000  1e:0000  1f:0000

    Port configuration for lport 0x08002002:
    Phy Driver: 542XX Gigabit PHY Driver
      enabled:                1
      loopback:               0
      link:                   0
      speed:                  0  max speed:               1000
      duplex:                 0
      linkscan:               2
      autonegotiate:          1
      master:                 2
      tx pause:               0  rx pause:                   0
      untagged vlan:          1
      vlan filter:            3
      stp state:              1
      learn:                  5
      discard:                0
      jam:                    0
      max frame size:      1500
      MC Disable SA:         no
      MC Disable TTL:        no
      MC egress untag:        0
      MC egress vid:          0
      MC TTL threshold:      -1

### 注意・補足事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

### 関連コマンド

show platform port counters（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S